# MultitrackStudio Remote

Die MultitrackStudio Remote-App für das iPad verwandelt ein iPad in eine leistungsstarke Fernbedienung für MultitrackStudio.

MultitrackStudio Remote, eine Spur aufnehmen

Mit MultitrackStudio verbinden

Zuerst muss die MultitrackStudio Remote-App installiert werden. Diese ist im App Store verfügbar. Die Verbindung mit MultitrackStudio erfolgt wie folgt:

1. Wählen Sie in MultitrackStudio im Studio-Menü den Punkt Fernbedienung. Wählen Sie das Preset "MultitrackStudio Remote".
2. Starten Sie die MultitrackStudio Remote-App auf dem iPad und tippen Sie auf die Schaltfläche "Connect". Geben Sie nun den Code ein, der im Fenster Fernbedienung angezeigt wird, und tippen Sie auf OK.
3. Schließen Sie das Fenster Fernbedienung.

Die Mixer-Kanäle erscheinen jetzt auf der linken Seite, und Sie können MultitrackStudio mit dem iPad bedienen.

Das iPad muss über WLAN kommunizieren (5G usw. wird nicht unterstützt). Außerdem müssen das iPad und Ihr Computer mit demselben Heimnetzwerk verbunden sein.

Tipp: Der Code beginnt mit der IP-Adresse des Computers. Wenn Ihr Computer über mehrere Netzwerkadapter verfügt, können Sie diese Adresse einfach durch die richtige ersetzen.

Funktionen

Mit MultitrackStudio Remote können Sie viele aufnahmebezogene Funktionen bedienen:

- Steuern Sie das Transportfeld, einschließlich VariSpeed, Marker und Loop-Modus.
- Tracks, Gruppen, Effekt-Kanäle (bis zu 3) und den Master-Kanal hinzufügen und steuern.
- Effekte und MIDI-Instrumente hinzufügen und steuern.
- Die Tasten Monitor / Punch / Sound On Sound ein- oder ausschalten.
- Die Click-Spur und die Split-Option aus den MIDI-Keyboard-Optionen steuern.

Alle Mixer-Kanäle erscheinen als Tabs auf der linken Seite. Links im Tab befindet sich eine Signalanzeige. Diese kann grün, gelb oder rot sein und entspricht den Farben der Pegelanzeige in MultitrackStudio. Rechts im Tab erscheint ein roter Balken, wenn der Aufn-Knopf der Spur aktiv ist. Die untere Hälfte des Bildschirms zeigt die Bedienelemente den aktiven Kanal.

Shuttle-Balken in Aktion

Die Transportsteuerung befindet sich in der oberen Hälfte. Die beiden Tasten unter der großen Start/Stopp-Taste blättern durch die Liste der letzten Transport-Startpositionen. Der horizontale Shuttle-Balken bewegt das Transportfeld langsam in der Mitte und schneller an den Seiten. Während des Shuttlens hören Sie die aktuelle Spur, und die Audio-/MIDI-Daten der Spur erscheinen unter dem Positionszähler.

Einige weniger häufig verwendete Funktionen sind nicht sofort sichtbar:

- Tippen Sie auf den Positionszähler, um zwischen Sekunden und Takten zu wechseln.
- Halten Sie den Positionszähler eine Sekunde lang gedrückt, um zum Anfang des nächsten Taktes zu springen.
- Durch Tippen auf einen Drehregler wird dieser zentriert – aber nur, wenn das sinnvoll ist (z. B. bei Panorama oder VariSpeed).
- Im Fenster "Add Track" können Sie auf den Titel tippen, um zu "Add Group" oder "Add Effect Return" zu wechseln.
- Durch horizontales Wischen über das aktuelle Tab (links) erscheint eine "Removen"-Taste.
- Die Tasten "Set In" und "Set Out" können eine Sekunde lang gedrückt gehalten werden, um das Transportfeld an diese Position zu setzen.
- Ein Effekt-Slot kann eine Sekunde lang gedrückt gehalten werden, um die Effekt-Auswahlliste anzuzeigen, anstatt den Effekt selbst zu öffnen.
- Die Taste "Solo" eine Sekunde lang gedrückt halten aktiviert den "Half-Solo"-Modus.
- Die Taste "Play" eine Sekunde lang gedrückt halten versetzt die Spur in den Übungsmodus.
- Die Start/Stopp-Taste eine Sekunde lang gedrückt halten aktiviert den Loop-Modus.