# Master Limiter

De Master Limiter kan worden gebruikt om het niveau van de mix te maximaliseren. Hij hoort in de laatste (rechter) effectslot van de Master-sectie te staan.

Master Limiter-venster

Versterking regelt de hoeveelheid versterking. Dit is meestal de enige knop die je hoeft te gebruiken.

De Master Limiter "kijkt vooruit in de toekomst", zodat hij het niveau omlaag kan brengen vóórdat het signaal een piek bereikt. Vooruit bepaalt hoe ver vooruit de limiter kijkt. De attack-tijd van de limiter hangt af van de Vooruit-instelling (hoe korter deze tijd, hoe sneller de attack).

Opmerking: het uitgangssignaal wordt vertraagd met de tijdsduur die is ingesteld met de Vooruit-regeling.

De Master Limiter optimaliseert automatisch de release-tijd (dus de tijd die nodig is om het niveau weer op te voeren na een piek) om snelle release-tijden mogelijk te maken zonder al te veel vervorming. De Release-regelaar fungeert als vermenigvuldigingsfactor voor deze waarde.

Het niveau wordt altijd net onder het digitale maximum begrensd (-0.3 dBFS). Deze kleine marge voorkomt vervorming in samplefrequentie converters, cd-spelers, geluidskaarten, enz.

De RMS Uitgang-meter geeft de waargenomen luidheid aan. Het refrein van een popnummer is doorgaans ongeveer -17 dB, daarom is dit niveau gemarkeerd met een driehoek. Klassieke muziek is vaak ongeveer -23 dB tijdens forte-passages.

Opmerking: de -17 dB- en -23 dB-niveaus komen overeen met de 0 dB-niveaus van respectievelijk de K-14- en K-20-meteringsystemen. Mocht je je afvragen waarom -17 dB overeenkomt met -14 dB van het K-systeem: MultitrackStudio gebruikt wiskundige RMS-waarden, terwijl het K-systeem AES-17 RMS-waarden gebruikt, die 3 dB hoger liggen.

Het Piek Ingangsniveau-display toont de relatieve tijdsduur dat het ingangssignaal zich op een bepaald niveau bevindt (hoe hoger de balk, hoe meer tijd). Dit geeft je een idee van wat de limiter met het audiosignaal doet. Aan de rechterzijde van het display staat een gekleurd "gordijn" dat je kunt verplaatsen met de muis of de Versterking-knop. De verticale balken die achter het gordijn zitten, worden begrensd. Je wilt meestal slechts een paar kleine balkjes begrenzen. Het Piek Ingangsniveau-display wordt gereset zodra het transport start of wanneer het Master Limiter-venster verschijnt.

Het kleine horizontale balkje onderaan het Piek Ingangsniveau-display toont het huidige piekniveau van de ingang.

Limiter-slot

De hoeveelheid gain-reductie wordt weergegeven in het effectslot waarin de limiter staat, zodat je kunt zien wat de limiter doet zonder het venster te openen.

Samengevat stel je de Master Limiter als volgt in:

- Zorg dat het Master Limiter-venster zichtbaar is op het scherm.
- Start het transport en speel een refrein. Stel de Versterking-knop zo in dat de RMS Uitgang-meter ongeveer -17 dB aangeeft.
- Zorg ervoor dat het Piek Ingangsniveau-display niet te veel begrenzing laat zien (dus geen grote balken achter het gordijn). Mogelijk moet je de Versterking-knop iets terugdraaien, of eerder in de keten meer compressie toepassen.

De knop Geen gain kun je gebruiken terwijl je op de Bypass-knop klikt, om het geluid met en zonder Master Limiter te vergelijken. De Geen gain-knop compenseert voor de versterking van de Versterking-knop, zodat beide signalen even hard klinken.