# Guitar Amp

Het Guitar Amp-effect emuleert drie vintage gitaarversterkers: Combo USA, Combo UK en Stack. Het emuleert de versterker, de luidspreker en de microfoon die hem opneemt. Daarnaast kun je tot drie stompbox-effecten gebruiken.

Guitar Amp-venster

### Ingangssectie

De Niveau-knop regelt het niveau van het gitaarsignaal dat aan de versterker wordt aangeboden. De niveau-indicator naast de knop kun je gebruiken om ervoor te zorgen dat de versterker hetzelfde ingangsniveau ziet als een hardware versterker:

- HB komt overeen met een humbucker in de Hi-ingang van de versterker.
- SC komt overeen met een single coil in de Hi-ingang, of een humbucker in de Lo-ingang.
- Lo komt overeen met een single coil in de Lo-ingang.

De indicator gaat ervan uit dat je stevig speelt (zoals stevige akkoorden). Maak je geen zorgen als het niveau lager is bij subtieler spel, een echte versterker zou dan ook een lager niveau zien.

De niveau-indicator is alleen bedoeld om het gemakkelijker te maken de versterker in te stellen zoals de hardwareversie. Je mag hem negeren als je wilt. Je kunt bijvoorbeeld een hogere instelling gebruiken om meer vervorming te krijgen.

### Versterkersectie

Er zijn drie versterkertypen beschikbaar:

- Het Combo USA-model heeft Volume-, Hoog-, Midden- en Laag-knoppen en een Bright-schakelaar. De Bright-schakelaar heeft geen effect als de Volume knop helemaal open staat.
- Het Combo UK-model heeft twee kanalen. Het Brilliant-kanaal bevat Volume, Hoog, Laag en Cut. De Cut-knop dempt hoge frequenties vlak voor de eindbuizen.
  Het Normaal-kanaal bevat Volume, Laag en Cut-knoppen. De Laag-knop mengt het echte normale kanaal (Laag helemaal open) met het brilliant-kanaal van oudere versies van deze versterker (Laag helemaal dicht).
- Het Stack-model heeft Volume-, Hoog-, Midden- en Laag-knoppen. Daarnaast is er een Kanaalmix-knop die het gelijktijdig gebruik van het normale en het lead-kanaal van de versterker via een jumperkabel emuleert.

### Luidspreker/microfoonsectie

De Uitgang-knop regelt het uitgangsniveau. Typische waarden variëren van 0 dB (overdrive-geluiden) tot ongeveer 10 dB (cleane geluiden). De meter rechts toont het uitgangsniveau. Het is belangrijk om buiten het rode gebied te blijven bij live spelen om clipping te voorkomen.

De Mic Midden/Rand-schuifregelaar bepaalt de positie van de opnamemicrofoon. 0% is in het midden van de luidspreker, 100% is aan de rand. De schuif biedt 7 posities.

Je kunt het vak onder de Mic Midden/Rand-schuifregelaar gebruiken om je eigen luidspreker impulsrespons-bestand te laden. De Mic Midden/Rand-schuif is dan niet beschikbaar.

Opmerking: de impulsresponsies worden gedeeld met het Convolutor-effect.

### Stompbox-effectsecties

Er kunnen drie stompbox-effecten tussen de gitaar en de versterker worden geplaatst. Elk effect heeft twee knoppen.

- Auto Wah
- Booster is een treble booster. Het maakt het gemakkelijker om de versterker te oversturen. Veel klassieke rockklanken zijn hiermee gemaakt.
- Compressor
- Chorus is een standaard mono chorus-effect.
- Chorus Stereo klinkt mooi, maar verdubbelt de voor de Guitar Amp benodigde rekenkracht omdat er effectief twee versterkers zijn. Dit kan live spelen bemoeilijken op een tragere computer.
- Delay is een tape delay met een Feedback-knop voor meerdere herhalingen.
- Echo is een tape echo met slechts één herhaling.
- Flanger
- Mid EQ emuleert de parametrische mid-EQ van sommige versterkers. Je kunt hem ook gebruiken om een wah wah-pedaal in een vaste positie te emuleren.
- Noise Gate kan worden gebruikt om ruis bij high-gain geluiden te dempen.
- Phaser
- Pickup EQ kan worden gebruikt om de klank van het gitaarelement aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld de Hoog-knop omlaag draaien om een scherp geluid te compenseren door een erg korte gitaarkabel, of om een single coil meer op een humbucker te laten lijken. Hoog omhoog draaien kan een humbucker laten klinken als een single coil.
- Reverb is een galm veer.
- Tremolo moduleert de amplitude van het gitaarsignaal. Combo USA-type versterkers hadden vaak een "Vibrato"-kanaal dat eigenlijk tremolo leverde.

### Gitaar spelen via de Guitar Amp

Het is het beste om je gitaar op een hoge-impedantie-ingang aan te sluiten. Lage-impedantie-ingangen beperken de hoge tonen van het element. Sommige audiointerfaces hebben een speciale instrumentingang. Een hoge-impedantie DI-box of voorversterker kan worden gebruikt als je interface die niet heeft. Je kunt ook proberen een effectpedaal als DI-box te gebruiken.

Om live te spelen met de Guitar Amp moet je de Mon (Soft Monitoring)-knop aanzetten (bovenaan het hoofdvenster). Ook moet je de Guitar Amp zichtbaar maken of de Opn-knop van de track activeren. Je kan ook de Oefenmodus gebruiken.

### Je sound vinden

Er zijn presets voor basis-versterkerklanken beschikbaar.

De CLEAN-presets zijn goede vertrekpunten voor cleane klanken. Je kunt de Volume knop aanpassen om het punt van oversturing bij hard spelen precies goed te krijgen. Pas daarna het uitgangsniveau aan.
De DRIVE-presets zijn een goed uitgangspunt voor overstuurde klanken. Pas de Volumeknop aan voor meer of minder vervorming.

Tip: Cleane klanken op opnames zijn meestal niet zo clean als je denkt, en vervormde klanken zijn vaak minder vervormd dan je zou denken. Zo past de gitaar beter in de mix.

De FUZZ-presets emuleren een fuzzbox door de ingang van de versterker te oversturen met een Booster-stompbox.
De FX-presets gebruiken stompbox-effecten om veelgebruikte gitaarklanken te maken.

Naast de stompbox-effecten kun je ook effecten in de effectslots van de track gebruiken. Je kunt ze in een Multi Effect plaatsen als je meer slots nodig hebt.

Het uitgangssignaal van de Guitar Amp lijkt op dat van een microfoon dichtbij een gitaarluidspreker. Meestal gebruik je daar studio-effecten zoals EQ, compressie en reverb bij. Cleane gitaarklanken kunnen baat hebben bij een Compressor-effect (stel de Attack-knop in op ongeveer 25 ms).