# Transport

Die Transportsteuerung ähnelt der eines Bandgeräts. Es gibt einen Positionszähler sowie Rücklauf-, Vorlauf-, Zum-Anfang- und Start/Stopp-Schalter.

Die Transportsteuerung

Wenn der Transport gestartet wird, werden alle Spuren abgespielt, die sich im Wiedergabemodus befinden, und alle Spuren, die sich im Aufnahmemodus befinden, nehmen auf. Wenn sich keine Spur im Wiedergabe- oder Aufnahmemodus befindet, startet der Transport nicht.

Tipp: Sie können die Leertaste anstelle der Start/Stopp-Schaltfläche verwenden.

### Positionszähler

Positionszähler

Der Positionszähler zeigt die aktuelle Transportposition an. Sie kann Stunde:Minute:Sekunde oder Takt:Schlag anzeigen. Ein Klick auf den Positionszähler öffnet ein Menü, in dem Sie zwischen diesen beiden Modi wählen können. Die Takt:Schlag-Option ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Spur eine MIDI-Datei enthält, da Tempoinformationen in MIDI-Dateien gespeichert werden.

Nach Auswahl der Option Wert eingeben im Menü können Sie eine neue Position eingeben.
Stunde:Minute:Sekunde-Werte (durch Doppelpunkte getrennt) werden von rechts nach links interpretiert, sodass Sie keine Stunden oder Minuten eingeben müssen, wenn die Zeit unter 60 Sekunden liegt. Wenn Sie jedoch Minuten eingeben möchten, müssen auch Sekunden angegeben werden. Nullwerte dürfen weggelassen werden (Sie dürfen z. B. 12: eingeben anstelle von 12:00).
Takt:Schlag-Werte werden von links nach rechts interpretiert, sodass Sie problemlos nur eine Taktnummer eingeben können (z. B. 12 statt 12:1).
Sekunden- und Zählzeitwerte dürfen Dezimalzahlen enthalten (z. B. 1.462). Drücken Sie die Eingabetaste, um den neuen Wert zu bestätigen, oder Esc, um abzubrechen.

Der Maximalwert des Positionszählers beträgt 10 Stunden bei einer Samplerate von 44.1 kHz (4 Stunden und 30 Minuten bei 96 kHz).

### Loop-Modus

Wenn der Loop-Schalter aktiviert ist, wird der Transport den Loop-Bereich wiederholen (vorausgesetzt, Sie haben einen gültigen Bereich festgelegt). Sie können auf den Positionszähler klicken und die Optionen Loop-Start setzen / Loop-Ende setzen verwenden, um den Loop-Bereich festzulegen. Diese Optionen sind auch durch Rechtsklick auf die Übersichtsleiste verfügbar. Der Loop-Schalter ist abgeblendet, wenn sie aktiviert ist, aber kein gültiger Loop-Bereich definiert wurde.

Die Übersichtsleiste zeigt den Loop-Bereich an.

Übersichtsleiste zeigt Loop-Bereich

Sie können in einem Schritt einen Loop-Bereich auswählen und den Transport starten, indem Sie einen Bereich auf der Übersichtsleiste zeichnen, während Sie die Option-Taste gedrückt halten. In diesem Fall wird der Loop-Schalter automatisch aktiviert und wieder deaktiviert, sobald der Transport stoppt.