# Poly Modulator

Poly Modulator-Fenster

Der Poly Modulator erzeugt per-Note-Controller mit Hilfe einer Hüllkurve und eines Low Frequency Oscillators (LFO). Jede Note hat ihre eigene Hüllkurve und ihren eigenen LFO, die beide starten, wenn die Note beginnt.

Der Poly Modulator funktioniert mit Instrumenten, die MIDI 2.0 per-Note-Controller, CLAP/VST3 Note-Expression, MPE oder CLAP polyphone Modulation unterstützen.

### Hüllkurve

Die Hüllkurve besteht aus vier Phasen. Die Dauer jeder Phase wird durch die Regler Delay, Attack, Halten und Release eingestellt.

Die Regler Note zu Zeit Velocity und Note bewirken, dass die Dauer der Hüllkurven-Phasen von der Velocity bzw. der Tonhöhe (Notennummer) abhängt.

Der Vel-Regler bewirkt, dass das Hüllkurven-Niveau von der Velocity der Note abhängt.

### LFO

Die drei Tasten neben der Grafik bieten Sinus-, Dreieck- oder Rechteckwellenformen. Der Form-Regler verändert die Symmetrie der Wellenform. So kann z. B. eine Dreieckswelle in eine Sägezahnwelle übergehen.

Der Speed-Regler steuert die Frequenz des LFO. Wenn die Zähl-Taste aktiviert ist, bietet der Speed-Regler taktsynchronisierte Werte statt Hz, sodass sich die tatsächliche Geschwindigkeit am Songtempo beim Abspielen der Note orientiert.

Die Regler Hüllkurve zu Speed und Pegel wenden die Hüllkurve auf Geschwindigkeit und Amplitude des LFO an. Bei positiven Werten ist das Hold-Niveau der Hüllkurve neutral, und die Geschwindigkeit/Pegel der anderen Phasen wird verringert. Bei negativen Werten ist das Delay-Niveau (und das Niveau nach der Release-Phase) neutral, und die Geschwindigkeit/Pegel der restlichen Phasen wird verringert.

### Ziel

Es gibt drei Ziel-Sektionen. Jede Sektion kann eine Mischung aus Hüllkurve und LFO an einen per-Note-Controller senden.

Hüllkurve und LFO bestimmen, wie viel von der Hüllkurve und dem LFO an das Ziel gesendet wird. Diese Werte können positiv oder negativ sein.

Note fügt dem Ziel-Controller einen Wert basierend auf der Tonhöhe der Note (Notennummer) hinzu. Das mittlere C ist neutral, also haben tiefere Noten einen negativen Wert und höhere einen positiven – oder umgekehrt. Dies ist eine statische Modulation und hängt nicht von Hüllkurve oder LFO ab.

Versatz fügt dem Ziel-Controller einen festen Wert hinzu.

Die Anzeige zeigt die Modulationstiefen der aktuell gespielten Noten. Die Mitte bedeutet Nullmodulation. Höhere oder niedrigere Werte stehen für positive bzw. negative Modulation.

Die Regler können nicht automatisiert werden. Sie können stattdessen die Option "Im Editor anwenden" im Menü Optionen verwenden. Danach können Sie die Ergebnisse mit dem Per-Note Controller Editor bearbeiten.

### CLAP polyphone Modulation

CLAP-Instrument-Plugins können Parameter haben, die polyphone Modulation unterstützen. Diese Parameter können in den Ziel-Feldern ausgewählt werden, wenn der Poly Modulator in einer Spur mit einem CLAP-Instrument-Plugin verwendet wird. Wenn der Poly Modulator in einem Multi Effekt platziert wird, muss er im letzten (ganz rechten) Slot stehen, um CLAP polyphone Modulation nutzen zu können.

Hinweis: "Im Editor anwenden" funktioniert nicht mit CLAP polyphoner Modulation (dies kann nicht in MIDI umgewandelt werden).