# EQ

Das EQ-Effekt besteht aus 6 Klangregelungssektionen.

Die gesamte Übertragungskurve wird oben angezeigt. Die farbigen Punkte entsprechen den 6 Sektionen. Sie können sie verschieben, um die Verstärkungs- und Frequenzregler der jeweiligen Sektion anzupassen. Eine verkleinerte Version der Kurve erscheint im Effekt-Slot selbst.

EQ-Fenster, mit Spektrum und 'Standard'-Referenzspektrum (blaue Kurve)

Jede Sektion hat eine eigene Bypass-Schaltfläche ("B").

### Hochp

Die Hochpass-Sektion ist ein Hochpassfilter. Die Steilheit kann 6, 12 oder 18 dB/Oktave betragen. Die Grenzfrequenz kann zwischen 20 Hz und 2 kHz eingestellt werden.

### Tiefen

Die Tiefen-Sektion kann ein Shelving- oder Bell-Typ-Equalizer sein. Absenkung/Verstärkung reicht von -12 dB bis +12 dB. Die Frequenz kann zwischen 20 Hz und 1 kHz eingestellt werden. Wenn die Vintage-Schaltfläche aktiviert ist, folgt der Equalizer den klassischen Baxandall-Kurven: das Absenken der tiefen Frequenzen führt zu einer leichten Anhebung im unteren Mittenbereich und umgekehrt. Wenn die Shelve-Schaltfläche aktiv ist, tritt keine Senke oder Spitze auf. Wenn die Bell-Schaltfläche aktiv ist, beeinflusst der Equalizer nur ein Band von einer Oktave.

### T Mitte

Die T Mitte-Sektion ist ein parametrischer Equalizer. Die Mittenfrequenz kann zwischen 50 Hz und 2 kHz eingestellt werden. Die Bandbreite variiert von 0.05 bis 2 Oktaven. Die Verstärkung reicht von -12 dB bis +12 dB.

### H Mitte

Die H Mitte-Sektion ist ein parametrischer Equalizer. Die Mittenfrequenz kann zwischen 500 Hz und 12 kHz eingestellt werden. Die Bandbreite variiert von 0.05 bis 2 Oktaven. Die Verstärkung reicht von -12 dB bis +12 dB.

### Höhen

Die Höhen-Sektion kann ein Shelving- oder Bell-Typ-Equalizer sein. Absenkung/Verstärkung reicht von -12 dB bis +12 dB. Die Frequenz kann zwischen 1 kHz und 20 kHz eingestellt werden. Wenn die Vintage-Schaltfläche aktiviert ist, folgt der Equalizer den klassischen Baxandall-Kurven: das Absenken der hohen Frequenzen führt zu einer leichten Anhebung im oberen Mittenbereich und umgekehrt. Wenn die Shelve-Schaltfläche aktiv ist, tritt keine Senke oder Spitze auf. Wenn die Bell-Schaltfläche aktiv ist, beeinflusst der Equalizer nur ein Band von einer Oktave.

### Tiefp

Die Tiefpass-Sektion ist ein Tiefpassfilter. Die Steilheit kann 6, 12 oder 18 dB/Oktave betragen. Die Grenzfrequenz kann zwischen 500 Hz und 20 kHz eingestellt werden.

### Spektrumanzeige

Das Frequenzspektrum des Audiosignals kann in der Grafik angezeigt werden. Dies ist sehr nützlich beim Einstellen des EQ.

Unter der Grafik befindet sich ein Spektrum-Feld. Weitere Optionen erscheinen, nachdem Sie ein Signal zur Anzeige ausgewählt haben:

- EQ Eingang
- EQ Ausgang
- Master Ausgang (wenn der EQ im Master-Kanal des Mixers verwendet wird) (nur Pro-Edition)
- Band Effekt Ein-/Ausgang (wenn der EQ in einem Band Effekt verwendet wird) (nur Pro-Edition)

Das Spektrum kann dargestellt werden mit:

- Keine Bänder: hohe Auflösung, aber wenig psychoakustischer Wert.
- 1/3 Octave: ähnlich wie Frequenzgruppen bei höheren Frequenzen, aber mit höherer Auflösung im unteren Bereich.
- Frequenzgruppen: dies spiegelt wider, wie das menschliche Ohr Klang wahrnimmt.

Das Echtzeitverhalten kann wie folgt sein:

- Echtzeit: sieht gut aus, ist aber nicht sehr hilfreich für EQ-Einstellungen.
- Durchschnitt: ein gleitender Durchschnitt wird angezeigt.
- Gesamtdurchschnitt: der vollständige Durchschnitt wird angezeigt.

Durchschnitte werden automatisch zurückgesetzt, wenn das Transport gestartet wird oder wenn das EQ-Fenster geöffnet wird. Sie können den Durchschnitt auch manuell zurücksetzen, indem Sie Command-R drücken.

Der Full-Scale-Wert kann zwischen -30 und 0 dB eingestellt werden. Verwenden Sie die Maus, um die Grafik nach oben oder unten zu verschieben. Die Skala kann auf 10 oder 20 dB pro Teilung mit der Schaltfläche unten rechts oder durch Kneifen auf dem Trackpad eingestellt werden.

### Referenzspektrum

Ein Referenzspektrum kann angezeigt werden. Dies ist hilfreich beim Einstellen des EQ für Mastering-Zwecke. Sie können das Spektrum des Songs mit anderen Songs, die Sie erstellt haben, oder mit kommerziellen Aufnahmen vergleichen.

Das eingebaute Standard-Referenzspektrum ist typisch für viele gut gemasterte Aufnahmen.

Sie können auf das Referenz-Feld klicken und "Importieren..." wählen, um das Spektrum aus einer Audiodatei zu extrahieren. Sie können auch eine Datei in das Referenz-Feld ziehen. Das neue Spektrum wird zur Liste hinzugefügt und kann wie Presets umbenannt oder gelöscht werden (Rechtsklick).