# Controller Editor

MIDI-instrumenten kunnen controller-berichten gebruiken om het geluid dat ze genereren te beïnvloeden. De CONTR-knop van een track-editor opent/sluit de Controller Editor. De editors verschijnen in tabbladen, die je kunt toevoegen of verwijderen met de TOON-knop. Het submenu Alles toont alle controllers behalve de per-noot controllers, die hun eigen submenu hebben. Het TOON-menu zelf toont alle controllers die ondersteund worden door het MIDI-instrument. Dit is niet mogelijk voor Externe MIDI Instrumenten en plugins, voor hen worden een paar veelgebruikte controllers getoond.

Tip: typ "used" in het zoekveld van het Alles- of Per Noot-submenu om alleen de controllers te zien die in de track voorkomen. Typ "checked" om de items te zien die een vinkje hebben en dus als tab verschijnen.

Opmerking: de UNDO/REDO-knoppen van de controller-editor doen precies hetzelfde als die van de hoofd-editor, dus beide werken op zowel noot- als controllerbewerkingen.

### Note Velocity Editor

De editor die standaard verschijnt bedient geen MIDI-controller, maar noot-velocities. Noot-velocities worden weergegeven als verticale staven die je met de muis omhoog of omlaag kunt bewegen. Een halo verschijnt rond de bijbehorende noot in de pianorol/notatie/drum-editor zodat je makkelijk ziet bij welke noot de staaf hoort.

De Mode-knoppen linksonder bieden twee modi:

1. Staaf modus: beweeg een balk omhoog of omlaag. De Shift-toets kan gebruikt worden om het decimale deel te bewerken.
2. Teken modus: teken een curve waar de staven naartoe worden bewogen.

Note Velocity Editor

Er is ook een vergelijkbare editor voor "Note Off Velocity".

Tip: met de Drum-editor kun je één enkel instrument in de note velocity editor tonen door links op een instrumentnaam te klikken (zodat die wordt gemarkeerd).

### Controller Editors

Alle controller-editors gebruiken punten om de controllerwaarde weer te geven. Ze werken net als het Automated Fader-effect.

Het TOON-menu toont pitch bend, aftertouch, en alle MIDI-controllers behalve de data entry- en RPN-controllers (#6, #38 en #96...101).

Tip: in MultitrackStudio Instruments- en Extern MIDI Instrument-vensters kun je met rechts op een bedieningselement klikken om met "Toon MIDI-controllereditor" de bijbehorende editor zichtbaar te maken.

Controller Editor

Er zijn ook editors beschikbaar voor NRPN-parameters.

#### Pitch Bend Bereik

De Pitch Bend-editor heeft linksonder een kleine knop met het label BER=.. (zie afbeelding hieronder). Je kunt hierop klikken om het pitch bend-bereik te wijzigen. Geldige waarden zijn 0..96 halve tonen (hoewel de meeste synths alleen waarden tot 24 halve tonen ondersteunen). Externe MIDI Instrumenten nemen de nieuwe waarde pas over als het transport opnieuw wordt gestart. Andere instrumenten nemen de nieuwe waarde over zodra een pitch bend-bericht verschijnt.

Opmerking: Externe MIDI Instrumenten en instrument-plugins ondersteunen mogelijk geen wijziging van het pitch bend-bereik.

Tip: Een bereik van "0" voorkomt dat MultitrackStudio pitch bend bereik-berichten stuurt. Je kan dit gebruiken als zulke berichten botsen met de MIDI-implementatie van een plugin. Het is een RPN waarde, in MIDI 1.0 worden hiervoor controllers #6, #38, #100 en #101 verzonden.

### Per-noot Controller Editors

Het "Per Noot"-gedeelte van het TOON-menu toont MIDI 1.0 poly aftertouch en MIDI 2.0 per-noot pitch bend en geregistreerde per-noot controllers.Alle MIDI 2.0 geregistreerde per-noot controllers zijn beschikbaar, behalve #3 (absolute pitch).

De afbeelding hieronder toont per-noot pitch bend voor noot C5. De getoonde noot verandert automatisch wanneer je een noot selecteert: als je bijvoorbeeld op een D4-noot klikt in de pianorol, schakelt de per-noot controller editor naar D4. Je kunt ook op het pijltje in de tab onder de editor klikken en een noot uit de lijst kiezen.

Per-noot Pitch Bend Editor

De per-noot pitch bend editor heeft een pitch bend-bereikinstelling, net als de pitch bend editor voor het kanaal. Deze waarde geldt voor alle noten. De standaardwaarde is 48 halve tonen, wat ook de standaardwaarde is die MPE gebruikt.

Per-noot controllers worden automatisch bijgewerkt: telkens als noten worden verplaatst, verwijderd, enz., worden de bijbehorende per-noot-controllers bijgewerkt.

### SysEx Editor

SysEx (System Exclusive)-berichten verschijnen in de SysEx-editor.

SysEx Editor

De knop BEWERK toont een lijst met alle SysEx-berichten. Je kunt ze aanpassen of nieuwe toevoegen. SysEx-berichten beginnen altijd met F0 en eindigen met F7.
Je kunt met rechts klikken op een SysEx of op het "+"-teken om presets te laden of aan te maken.

SysEx editor-venster

Opmerking: SysEx-berichten zijn niet gekoppeld aan een MIDI-kanaal. Als een bepaald SysEx-bericht een kanaalveld bevat, moet je dat handmatig bijwerken als je het MIDI-kanaal van de track wijzigt in het MIDI Instrument-venster.

Tip: zorg ervoor dat berichten zoals "XG On" op positie 0 staan (de eerste tel van de eerste maat). Dit zorgt ervoor dat MIDI-tracks exporteren het vóór andere berichten kan plaatsen.

Tip: je kunt .syx-bestanden op de SysEx-editor slepen.

De SysEx-editor ondersteunt ook "Sequencer Specific"-meta-berichten. Deze berichten beginnen met FF7F. Ze worden opgeslagen in (geëxporteerde) MIDI-bestanden. Ze worden niet naar MIDI-instrumenten gestuurd (de MIDI-specificaties staan dat niet toe).