# Multiband Compressor

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar in de Pro-editie.

De Multiband Compressor splitst het audiosignaal in drie frequentiebanden en past compressie toe op elke band. Hij wordt meestal gebruikt in de Master-sectie wanneer een compressor met één band niet genoeg compressie kan leveren zonder bijwerkingen te veroorzaken, zoals een luide kickdrum die hoorbaar de hoge frequenties onderdrukt.

Multiband Compressor-venster

De Laag/Mid- en Mid/Hoog-knoppen bepalen de scheidingsfrequenties tussen de banden.

Elke van de drie compressors heeft zes knoppen:
Drempel bepaalt het niveau waarboven compressie plaatsvindt. Versterking bepaalt de hoeveelheid versterking die wordt toegepast na de compressie. Omdat de compressor luide delen dempt, daalt het gemiddelde niveau. De Versterking-regeling compenseert voor deze daling.
Verhouding en Knie bepalen de vorm van de compressiecurve.
Attack bepaalt hoe snel de compressor begint met dempen van luide signalen, en Release bepaalt hoe lang het duurt voordat het dempen stopt nadat het luide signaal is geëindigd. Korte Release-tijden kunnen vervorming veroorzaken bij lage frequenties.

Voor mastering-doeleinden worden meestal lage Verhouding-instellingen en relatief lage Drempel-instellingen gebruikt.

Het display toont de gemiddelde versterking (inclusief de Versterking-knoppen) als drie horizontale lijnen. Dit geeft een indruk van hoe het frequentie-spectrum wordt beïnvloed. Als je compressie wilt toepassen zonder het frequentiespectrum merkbaar te veranderen, kun je de Versterking-knoppen gebruiken om ervoor te zorgen dat de gemiddelde versterking van elke band ongeveer 0 dB is.

De balken bovenaan het display geven de piekcompressie weer (zonder de Versterking-knoppen). De effectslot zelf toont het niveau van piekcompressie van de band die op dat moment het meest wordt gereduceerd.