# EQ

Het EQ-effect bestaat uit 6 toonregeling-secties.

De totale overdrachtscurve wordt bovenaan weergegeven. De gekleurde stippen komen overeen met de 6 secties. Je kunt ze verplaatsen om de Versterking- en Frequentie-knoppen van de sectie aan te passen. Een kleine versie va de curve verschijnt in de effectslot zelf.

EQ-venster, met spectrum en 'Standaard' referentiespectrum (blauwe curve)

Elke sectie heeft een eigen Bypass-knop ("B").

### Laag Af

De Laag Af-sectie is een laag-af filter. De steilheid kan 6, 12 of 18 dB/octaaf zijn. De kantelfrequentie kan variëren van 20 Hz tot 2 kHz.

### Laag

De Laag-sectie kan een shelving- of bell-type equalizer zijn. Verzwakking/versterking varieert van -12 dB tot +12 dB. Frequentie kan variëren van 20 Hz tot 1 kHz. Als de Vintage-knop actief is, volgt de equalizer de klassieke Baxandall-curves: lage frequenties verzwakken zal gepaard gaan met een lichte versterking in het lage middengebied, en omgekeerd. Als de Shelve-knop actief is, zal er geen dip of piek optreden. Als de Bell-knop actief is, beïnvloedt de equalizer alleen een band van één octaaf.

### L Mid

De L Mid-sectie is een parametrische equalizer. De middenfrequentie kan variëren van 50 Hz tot 2 kHz. De bandbreedte varieert van 0.05 tot 2 octaven. Versterking varieert van -12 dB tot +12 dB.

### H Mid

De H Mid-sectie is een parametrische equalizer. De middenfrequentie kan variëren van 500 Hz tot 12 kHz. De bandbreedte varieert van 0.05 tot 2 octaven. Versterking varieert van -12 dB tot +12 dB.

### Hoog

De Hoog-sectie kan een shelving- of bell-type equalizer zijn. Verzwakking/versterking varieert van -12 dB tot +12 dB. Frequentie kan variëren van 1 kHz tot 20 kHz. Als de Vintage-knop actief is, volgt de equalizer de klassieke Baxandall-curves: hoge frequenties verzwakken zal gepaard gaan met een lichte versterking in het hogere middengebied, en omgekeerd. Als de Shelve-knop actief is, zal er geen dip of piek optreden. Als de Bell-knop actief is, beïnvloedt de equalizer alleen een band van één octaaf.

### Hoog Af

De Hoog Af-sectie is een hoog-af filter. De steilheid kan 6, 12 of 18 dB/octaaf zijn. De kantelfrequentie kan variëren van 500 Hz tot 20 kHz.

### Spectrumweergave

Het frequentiespectrum van het audiosignaal kan in de grafiek worden weergegeven. Dit kan erg nuttig zijn bij het instellen van de EQ.

Er is een Spectrum-vak onder de grafiek. Meer opties verschijnen nadat je een signaal voor weergave kiest:

- EQ ingang
- EQ uitgang
- Master-sectie uitgang (als de EQ in de mixer Master-sectie wordt gebruikt) (alleen Pro-editie)
- Band Effect in/uitgang (als de EQ in een Band Effect wordt gebruikt) (alleen Pro-editie)

Het spectrum kan worden weergegeven met behulp van:

- Geen banden: hoge resolutie, maar weinig psychoakoestische waarde.
- Terts banden: vergelijkbaar met Kritieke banden bij hogere frequenties, maar met hogere resolutie in het lagere bereik.
- Kritieke banden: dit weerspiegelt hoe het menselijk oor geluid waarneemt.

Het realtime gedrag kan een van de volgende zijn:

- Realtime: ziet er mooi uit, maar is niet erg nuttig voor EQ-instellingen.
- Gemiddelde: een voortschrijdend gemiddelde wordt weergegeven.
- Totaal Gemiddelde: het volledige gemiddelde wordt weergegeven.

Gemiddelden worden automatisch gereset wanneer het transport wordt gestart of wanneer het EQ-venster wordt geopend. Je kunt het gemiddelde ook handmatig resetten door Command-R in te drukken.

De full-scale waarde kan worden ingesteld tussen -30 en 0 dB. Gebruik de muis om de grafiek omhoog of omlaag te schuiven. De schaal kan worden ingesteld op 10 of 20 dB per divisie met behulp van de knop rechtsonder of door te knijpen op je trackpad.

### Referentiespectrum

Een referentiespectrum kan worden weergegeven. Dit kan handig zijn bij het instellen van de EQ voor mastering-doeleinden. Je kunt het spectrum van de song vergelijken met andere songs die je hebt gemaakt of met commerciële opnames.

Het ingebouwde Standaard-referentiespectrum is typerend voor veel goed gemasterde opnames.

Je kunt op de Referentie-vak klikken en "Importeer..." kiezen om het spectrum uit een audiobestand te extraheren. Je kunt ook een bestand naar de Referentie-vak slepen. Het nieuwe spectrum wordt aan de lijst toegevoegd, en het kan worden hernoemd of verwijderd net als presets (rechtsklikken).