# MIDI Uit Apparaat Opties

Het venster MIDI Uit Apparaat Opties (beschikbaar via het menu Studio → Apparaten) bepaalt het gedrag van de MIDI Uit Apparaten, en dus ook van de Externe MIDI Instrumenten.

MIDI Uit Apparaat Opties-venster (Pro-editie)

Het gedeelte Zend synchronisatiecode bepaalt het type synchronisatieberichten dat via het MIDI Uit Apparaat wordt verzonden. Dit kan worden gebruikt om hardware- of softwaresequencers te synchroniseren met MultitrackStudio. De beschikbare opties zijn Geen, MIDI Clock, MTC 24 frames/sec, MTC 25 frames/sec en MTC 30 frames/sec.

Het gedeelte Opnameverbindingen bepaalt welke MIDI In- en Uit Apparaten worden verbonden tijdens het opnemen van MIDI.
Standaard worden berichten die door het MIDI In Apparaat worden ontvangen doorgestuurd naar het MIDI Uit Apparaat dat door de opnemende track wordt gebruikt. Dit werkt prima als je bijvoorbeeld een keyboard en een externe 19 inch synthesizermodule gebruikt. Het kan echter problemen veroorzaken als je een MIDI-keyboard met ingebouwde geluiden gebruikt, dat zowel MIDI In- als Uit Apparaat is: noten kunnen dan dubbel worden afgespeeld.
Keyboards hebben vaak een Local Control-instelling die je kunt uitschakelen, zodat in het keyboard de verbinding tussen de toetsen en de geluidengenerator verbroken wordt. Dat is de beste oplossing, omdat dit MultitrackStudio in staat stelt om MIDI-effecten, articulaties en meer toe te passen.
Als je keyboard geen Local Control-instelling heeft, kun je de bijbehorende knop uitschakelen.

Opmerking: Tijden het opnemen van een software-instrument worden opnameverbindingen voor het gebruikte MIDI-kanaal automatisch verbroken. Dit voorkomt dat je keyboard ook een MIDI Uit Apparaat bedient.

Opmerking: Als het MIDI Uit Apparaat berichten doorstuurt naar het MIDI In Apparaat ontstaat een lus die je computer zal vertragen (en uiteindelijk doen vastlopen). MultitrackStudio zal deze lus detecteren en de MIDI In- en Uit Apparaten loskoppelen om te voorkomen dat je computer vastloopt.