# Dither

MultitrackStudio's interne gegevensformaat is 32-bit fixed point. Elke keer dat dit wordt teruggebracht naar 16 of 24 bits wordt er passende dithering toegepast. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de mixeruitgang naar het geluidsapparaat wordt gestuurd, of wanneer bestanden worden opgeslagen met een lagere bit diepte. Dithering verandert vervorming (veroorzaakt door het afkappen) in willekeurige ruis. Deze ruis is minder storend vanwege het willekeurige karakter. Het gebruikte dithersignaal heet HP-TPD (High Pass Triangular Probability Dither).

Je kunt noise shaping gebruiken om de dither ruis te verplaatsen naar frequenties die het menselijk oor minder goed hoort, wat de waargenomen geluidskwaliteit verder verbetert. Deze vorm van dithering moet je echter alleen gebruiken als je zeker weet dat het bestand niet meer bewerkt zal worden, omdat dit de ruis juist kan verhogen. MultitrackStudio gebruikt noise shaping van de derde orde bij 44.1/48 kHz, en van de tweede orde bij hogere samplefrequenties. Noise shaping wordt alleen toegepast bij het terugbrengen naar 16 bits, niet bij 24 bits.