# Echo

Echo-venster

The Echo-effect genereert één of meerdere echo's, afhankelijk van de Feedback-instelling. Als Feedback op nul staat, wordt slechts één echo geproduceerd. Anders wordt een afnemende reeks echo's gegenereerd.

Delay bepaalt hoe lang het duurt voordat de eerste echo aankomt (en de tijd tussen twee opeenvolgende echo's). De delaytijd wordt weergegeven in milliseconden en als nootwaarden.
LaagAf stelt de frequentie in waaronder verzwakking optreedt (dit gebeurt meestal bij tape-echo-eenheden).
HoogAf stelt de frequentie in waarboven verzwakking optreedt (dit gebeurt zowel in de natuur als bij tape-echo-eenheden).
BandSim regelt de hoeveelheid flutter en vervorming.
Mix bepaalt het niveau van de echo's dat wordt gemixt met het droge (ingangs) signaal (0% is alleen droog, 100% is alleen echo).