# Poly Modulator

Poly Modulator-venster

De Poly Modulator genereert per-noot controls met behulp van een omhullende en een laagfrequente oscillator (LFO). Elke noot heeft zijn eigen omhullende en LFO, die allebei starten wanneer de noot begint.

De Poly Modulator werkt met instrumenten die MIDI 2.0 per-noot controls, CLAP/VST3 nootexpressies, MPE of CLAP polyfone modulatie ondersteunen.

### Omhullende

De omhullende bestaat uit vier fasen. De duur van elke fase wordt geregeld door de Delay-, Attack-, Hold- en Release-knoppen.

De knoppen Note naar tijd Velocity en Noot zorgen ervoor dat de duur van de omhullende-fasen afhangt van respectievelijk noot-velocity en toonhoogte (nootnummer).

De knop Vel zorgt ervoor dat het omhullende-niveau afhangt van de velocity van de noot.

### LFO

De drie knoppen naast de grafiek bieden sinus-, driehoek- of blokgolfvormen. De Vorm-knop past de symmetrie van de golfvorm aan. Zo kan een driehoeksgolf bijvoorbeeld veranderen in een zaagtandgolf.

De Snelheid-knop regelt de frequentie van de LFO. Als de Tel-knop is ingeschakeld, biedt de Snelheid-knop tel-gesynchroniseerde waarden in plaats van Hz, zodat de daadwerkelijke snelheid afhangt van het tempo van de song op het moment dat de noot wordt gespeeld.

De knoppen Omhullende naar Snelheid en Niveau passen de omhullende toe op de snelheid en amplitude van de LFO. Bij positieve waarden is het Hold-niveau van de omhullende neutraal, en verlaagt de snelheid/amplitude van de andere fasen. Bij negatieve waarden is het Delay-niveau (en het niveau na de Release-fase) neutraal, en verlaagt de snelheid/amplitude van de overige fasen.

### Bestemming

Er zijn drie Bestemming-secties. Elke sectie kan een mix van de omhullende en LFO naar een per-noot control sturen.

Omh en LFO bepalen hoeveel van de Omhullende en LFO wordt toegevoegd aan de bestemming-control. Deze waarden kunnen positief of negatief zijn.

Noot voegt een waarde toe aan de bestemming-control op basis van de toonhoogte van de noot (nootnummer). Centrale C is neutraal, dus lagere noten hebben een negatieve waarde en hogere noten een positieve waarde, of omgekeerd. Dit is een statische modulatie en hangt niet af van de Omhullende of LFO.

Offset voegt een vaste waarde toe aan de bestemming-control.

Het display toont de modulatie-dieptes voor de noten die momenteel spelen. Het midden geeft nulmodulatie aan. Hogere of lagere waarden geven respectievelijk positieve of negatieve modulatie aan.

De knoppen kunnen niet geautomatiseerd worden. Je kunt in plaats daarvan de optie "Toepassen in editor" gebruiken in het Opties-menu. Vervolgens kun je de resultaten bewerken met de Per-Note Controller Editors.

### CLAP polyfone modulatie

CLAP instrument-plugins kunnen parameters hebben die polyfone modulatie ondersteunen. Deze parameters kunnen geselecteerd worden in de Bestemming-vakken als de Poly Modulator wordt gebruikt in een track met een CLAP instrument-plugin. Als de Poly Modulator in een Multi Effect wordt geplaatst, moet deze in de laatste (meest rechtse) slot staan om CLAP polyfone modulatie te kunnen gebruiken.

Opmerking: "Toepassen in editor" werkt niet met CLAP polyfone modulatie (dit kan niet naar MIDI omgezet worden).