# Exciter

Exciter-venster

De Exciter voegt harmonischen toe aan het hoge frequentiegebied van het audiosignaal. De harmonischen-generator is gemodelleerd naar een vacuümbuis.

De Frequentie-knop bepaalt boven welke frequentie harmonischen worden toegevoegd. Voor het beste resultaat gebruik je alleen het hoogste octaaf van het ingangssignaal. Als de Frequentie te laag is ingesteld, klinkt het resultaat eerder vervormd dan verrijkt.

De Harmonisch-knop regelt hoe hard de interne harmonischen-generator wordt aangestuurd. Hoe hoger de waarde, hoe meer harmonischen er worden gegenereerd. Als de harmonischen-generator te hard wordt aangestuurd, wordt het signaal beperkt om overmatige vervorming te voorkomen, en zal de indicator boven de knop oplichten. Dit moet vermeden worden, want het effect is bedoeld om meer harmonischen toe te voegen wanneer het signaal hard is.

De Niveau-knop bepaalt het niveau van de toegevoegde harmonischen.

Je kunt de Exciter als volgt instellen:

1. Zorg dat het transport actief is.
2. Zet de Frequentie- en Niveau-knoppen op hun maximum, en zet de Harmonisch-knop in het midden.
3. Draai de Frequentie-knop omlaag totdat je alleen de hoogste frequenties van het signaal hoort.
4. Pas de Harmonisch-knop aan. Als die te laag staat, is het niveau van de gegenereerde harmonischen te laag (je hoort dan alleen een high-pass gefilterde versie van het originele signaal). Als die te hoog staat, zal de indicator boven de knop oplichten tijdens pieken in het signaal.
5. Zet de Niveau-knop op het minimum.
6. Draai de Niveau-knop omhoog totdat je tevreden bent met het geluid.