# VariSpeed

Hinweis: Diese Funktion ist nur in der Pro-Edition verfügbar.

VariSpeed funktioniert wie die Geschwindigkeitsregelung eines Bandgeräts. Eine wichtige Anwendung ist das Aufnehmen von Instrumenten, die nicht auf dieselbe Stimmung wie bestehende Spuren gestimmt sind. Der Modus Nur Geschwindigkeit kann auch verwendet werden, um die Musik zu verlangsamen, sodass das Transkribieren oder Üben erleichtert wird. Die VariSpeed-Steuerung ist standardmäßig ausgeblendet, Sie können sie sichtbar machen, indem Sie auf den Positionszähler klicken und VariSpeed-Steuerung anzeigen wählen.

VariSpeed-Regelung

Die Einstellungen bieten eine Auswahl verschiedener VariSpeed-Modi:

- Aus: Kein VariSpeed
- Tonbandstil – 1 Halbton (T1): Passt die Tonhöhe bis zu 1 Halbton an, die Geschwindigkeit wird ebenfalls verändert.
- Tonbandstil – 2 Halbtöne (T2): Passt die Tonhöhe bis zu 2 Halbtöne an, die Geschwindigkeit wird ebenfalls verändert.
- Tonbandstil – halbe Geschwindigkeit (TH): Spielt mit halber Geschwindigkeit (+/– 1 Halbton) ab. Audiospuren und Software-Instrumente klingen eine Oktave tiefer bei halber Geschwindigkeit, Externe MIDI-Instrumente jedoch nicht.
- Nur Geschwindigkeit (SO): Ändert die Geschwindigkeit (50 %–150 %) ohne die Tonhöhe zu verändern. Aufnehmen ist im Modus Nur Geschwindigkeit nicht möglich, VariSpeed wird automatisch deaktiviert, wenn Sie versuchen aufzunehmen.

Der Drehregler steuert Geschwindigkeit/Tonhöhe. Sie können daran drehen, während der Transport läuft, jedoch nicht während der Aufnahme.

Die Bandstil-Modi verhalten sich wie die Geschwindigkeitsregelung eines Bandgeräts: Wenn die Geschwindigkeit erhöht wird, steigt auch die Tonhöhe, bei geringerer Geschwindigkeit sinkt die Tonhöhe. Wenn Sie ein Instrument aufnehmen möchten, das nicht mit Ihrer Song-Stimmung übereinstimmt, können Sie VariSpeed verwenden, um die Tonhöhe des Songs anzupassen. Nach der Aufnahme der Spur können Sie VariSpeed deaktivieren und die Tonhöhe der aufgenommenen Spur stimmt mit der ursprünglichen Songtonhöhe überein.

VariSpeed funktioniert auch mit MIDI-Spuren. Spuren, die ein Externes MIDI-Instrument verwenden, werden über Pitch-Bend-Nachrichten gestimmt.

Hinweis: VariSpeed benötigt Rechenleistung – schalten Sie es daher aus, wenn Sie es nicht verwenden.