# Audio aufnehmen

Wenn Sie mit einem Mikrofon aufnehmen möchten, müssen Sie dieses an den Mic-Eingang Ihres Audio-Geräts anschließen. Keyboards, Mikrofon-Vorverstärker oder Mixer-Ausgänge schließen Sie an den Line-Eingang an.

### Eingangszuweisung

Eingangskanal-Wähler

Ein kleiner Pfeil nach unten erscheint rechts neben der Aufn-Taste einer Audiospur. Wenn Sie auf diesen Pfeil klicken, öffnet sich der Eingangskanal-Wähler. Der Eingangskanal wird direkt auf der Aufn-Taste angezeigt. Der Eingangskanal-Wähler zeigt kleine Pegelanzeigen an.

### Aufnahmepegel

Die Pegelanzeige der Spur funktioniert, sobald Sie auf die Aufn-Taste der Spur klicken (diese wird dann rot). Jetzt können Sie den Aufnahmepegel einstellen. Wie das funktioniert, hängt von Ihrem Audio-Gerät ab:

- Ein Schieberegler zur Einstellung des Audioaufnahmepegels erscheint neben der Eingang-Taste, wenn das Gerät dies unterstützt. Mit diesem Regler stellen Sie den Pegel für alle Eingänge ein.
- Die Taste Eingang selbst kann Zugriff auf kanalbezogene Pegel-Einstellungen bieten, sofern vom Gerät unterstützt. (*)
- Wenn Ihr Audio-Gerät ein eigenes Konfigurationsfenster hat, können Sie dieses ebenfalls verwenden.
- Wenn Sie einen Mikrofon-Vorverstärker oder Hardware-Mixer verwenden, ist es meist besser, den Pegel dort einzustellen (setzen Sie den Eingangspegelregler des Audio-Geräts auf Neutralstellung).

Der Aufnahmepegel ist richtig eingestellt, wenn die Anzeige bei Spitzen den gelben Bereich erreicht.

Hinweis: Bei digitalem Audio sollte der Pegel niemals den roten Bereich erreichen.

(*): Die Eingang-Taste zeigt die Systemeinstellungen für Audio. Wenn Ihr Audio-Gerät ein eigenes Konfigurationsprogramm hat, können Sie im Menü über den Pfeil nach unten "Zu Bedienfeld des Geräts wechseln..." auswählen. Danach können Sie dieses Bedienfeld über "Geräte-Bedienfeld" öffnen. Wenn "Taste zeigt Geräte-Bedienfeld" aktiviert ist, wird dieses geöffnet, wenn Sie auf die Eingang-Taste selbst klicken.

Unter der Haube
Die Pegelanzeige zeigt während der Aufnahme 0,1 % mehr an als der tatsächliche Pegel, sodass das erste rote Segment genau beim Clipping aufleuchtet. Andernfalls würde niemals ein rotes Segment erscheinen, da das Audio In-Gerät keine Daten über Clipniveau liefern kann.

### Live-Multitrack-Aufnahme

Hinweis: Diese Funktionen sind nur in der Pro-Edition verfügbar.

Die Pro-Edition bietet zwei Funktionen, die Live-Multitrack-Aufnahmen erleichtern:

1. Das Fenster "Audiospur hinzufügen" enthält ein "#" Feld, mit dem Sie angeben können, wie viele Spuren Sie gleichzeitig hinzufügen möchten. Dieses Feld erscheint automatisch, wenn das Audio-Gerät mindestens 4 Eingänge hat. Sie können auch Ctrl+N drücken, um es manuell zu öffnen (dies funktioniert auch im Fenster MIDI-Spur hinzufügen).
2. Das Fenster Neu im Song-Menü enthält ein Vorlagen-Feld. Die Vorlage "Identisch mit aktuellem Song" erstellt eine leere Kopie des aktuellen Songs. Ein neuer Ordner wird mit neuen Audio-/MIDI-Dateien und einer neuen Songdatei erstellt. Diese Funktion können Sie verwenden, um einen weiteren Take einer Aufnahme zu machen.

Tipp: Sie können alle Aufn-Tasten gleichzeitig umschalten, indem Sie eine anklicken, während Sie die Ctrl-Taste (Windows) / Command-Taste (Mac) gedrückt halten.

### Master Ausgang aufnehmen

Hinweis: Meist ist es einfacher, die Option "Mix in Audiodatei" im Menü Mix-Export zu verwenden.

Eine Audiospur nimmt das Signal aus dem Master-Kanal auf, wenn im Eingangskanal-Wähler die Option Master Ausgang ausgewählt ist. Diese Funktion können Sie verwenden, um den Song in Stereo zu mischen (siehe Mastering).

Sie können diese Funktion auch verwenden, um Spuren zusammenzufassen, um die Anzahl der Spuren im Song zu reduzieren. Zum Beispiel: eine Gruppe von fünf Background-Vocal-Spuren kann auf eine neue Spur zusammengefasst werden (deaktivieren Sie vorübergehend alle anderen Spuren und umgehen Sie Effekte im Master-Kanal). Danach können Sie die fünf Originalspuren ausschalten (über deren Wied-Tasten) und die neue Spur verwenden.

Auf ähnliche Weise können Sie diese Option verwenden, um eine Spur mit rechenintensiven Effekten zu "einfrieren". Die neue (Audio-)Spur enthält dann die Effekte im Audiodateiinhalt, wodurch Rechenleistung wieder freigegeben wird.

### Spuren im Übungsmodus aufnehmen

Der Eingangskanal-Wähler enthält eine Option Übungsmodus-Spuren. Mit dieser Option können Sie eine Spur, die sich im manuellen Übungsmodus befindet, auf eine Audiospur aufnehmen. Dies ist nützlich, wenn Sie z. B. ein Instrument-Plugin spielen und die Performance als Audio statt als MIDI aufnehmen möchten.

So gehen Sie vor:

- Doppelklicken Sie auf die Wied-Taste einer Spur, um sie in den "manuellen Übungsmodus" zu versetzen.
- Wenn es sich um eine Audiospur handelt: aktivieren Sie die Mon-Taste, um Soft Monitoring einzuschalten.
- Fügen Sie eine Audiospur hinzu, stellen Sie den Eingang auf "Übungsmodus-Spuren" und aktivieren Sie die Aufn-Taste.
- Sie hören jetzt, dass es funktioniert, und können den Transport starten.

Die aufnehmende Audiospur wird nicht "soft monitored" (sonst würden Sie die Übungsmodus-Spur doppelt hören).

Hinweis: Dies funktioniert nicht mit VariSpeed.