# Wheel Organ

Het Wheel Organ is een softwareversie van het klassieke B3 toonwiel drawbar orgel. Alle typische eigenschappen zijn gemodelleerd, waaronder de key clicks, de scanner vibrato, de toonwiel overspraak en de harmonic foldback.

Wheel Organ-venster ("Upper Manual" instrument)

### Instrument

De Instrument-sectie biedt een keuze uit vier verschillende combinaties van orgelmanualen/pedalen:

1. Upper Manual: Het bovenste klavier beslaat vijf octaven, van C3 (noot 36) tot C8 (noot 96).
2. Lower and Upper Manual: Het onderste klavier beslaat vijf octaven, van C0 (noot 0) tot C5 (noot 60). Het bovenste klavier beslaat vijf octaven (minus de lage C), van C#5 (noot 61) tot C10 (noot 120).
3. Pedal, Lower and Upper Manual: Het pedaal beslaat twee octaven, van C0 (noot 0) tot C2 (noot 24). Het onderste klavier beslaat drie octaven (minus de lage C), van C#2 (noot 25) tot C5 (noot 60). Het onderste klavier bevat niet de laagste en hoogste octaven van de vijf-octaafversie. Het bovenste klavier beslaat vijf octaven (minus de lage C), van C#5 (noot 61) tot C10 (noot 120).
4. Upper Manual M-type: Deze heeft hetzelfde bereik als het normale Upper Manual instrument. Het heeft geen harmonic foldback, en de volumes van de toonwielen zijn iets anders.

### Effecten

De Effecten-sectie bevat drie effectslots. Standaard bevat één ervan een Rotor-effect. Je kan met het Modulation Wheel van je MIDI-keyboard tussen de twee snelheden schakelen.

### Drawbars

De manualen hebben elk 9 drawbars, het pedaal heeft er slechts twee. Het bewegen van drawbars beïnvloedt noten die al klinken niet (anders dan bij het echte toonwiel orgel). De drawbars regelen ook het relatieve volume van de bovenste/onderste manualen en het pedaalklavier.
De 8' drawbar is de grondtoon. De 4', 2 2/3', 2', 1 3/5', 1 1/5' en 1' drawbars komen overeen met respectievelijk de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e en 8e harmonischen. De 16' drawbar is één octaaf lager dan de grondtoon, en de 5 1/3' is de derde harmonische van de 16' drawbar-frequentie.

Drawbar-instellingen (traditioneel "registraties" genoemd) worden meestal genoteerd als een reeks van 9 cijfers zoals 88 8000 000. In dit voorbeeld zijn de drie drawbars links helemaal uitgetrokken ("8"), terwijl de andere zes helemaal niet uitgetrokken zijn ("0"). 88 8000 000 en 88 8800 000 worden veel gebruikt, maar je kunt elke gewenste instelling gebruiken.

### Percussie

De percussiefunctie voegt een kort geluid toe bij het indrukken van een toets. Het percussiesignaal wordt alleen toegevoegd aan een nieuwe noot als er geen andere toets is ingedrukt, dus je kunt percussie sturen door legato te spelen. Percussie is alleen van toepassing op het bovenste klavier.
Perc. Level regelt het niveau van het percussiesignaal (uit, 1..5). Het originele toonwiel orgel heeft slechts twee niveaus: Soft (komt overeen met "5") en Normal (komt overeen met "3"). Er zijn een paar extra niveaus toegevoegd aan het Wheel Organ, omdat het aanpassen van het percussieniveau een populaire modificatie is van toonwiel orgels. Perc. Harm. bepaalt of het percussiesignaal de 2e of 3e harmonische is van de gespeelde noot. Deze harmonischen komen overeen met respectievelijk de 4' en 2 2/3' drawbars. Perc. Decay regelt de decay tijd van het percussiesignaal (langzaam of snel).

### Vibrato

De vibrato-instelling heeft zeven posities: Off, V1/2/3 en C1/2/3. Meestal wordt een van de C (Chorus)-posities gebruikt. De V-posities leveren vibrato. Vibrato wordt toegepast op alle manualen en pedalen.

### Instrument 2 of 3 bespelen met één MIDI-keyboard

MIDI Keyboard Opties van MultitrackStudio kan worden gebruikt om instrument 2 of 3 te bespelen met slechts één MIDI-keyboard. Volg deze richtlijnen om MIDI Keyboard Opties in te stellen:

- Schakel de Splits-optie in.
- Controleer of de Kanaal-waarden van de Linker- en Rechterkant-secties overeenkomen met de Kanaal indicator rechtsboven in het Wheel Organ-venster.
- Stel de Splits noot voorlopig in op C5.
- Zet Linkerkant Transponeer instelling op -3 Oct en Linkerkant Transponeer instelling op 2 Oct.

De instellingen Splits noot en Transponeer kun je aanpassen om andere delen van de manualen te bereiken.

### Instrument 2 of 3 bespelen met twee MIDI-keyboards

MultitrackStudio Pro ondersteunt meerdere MIDI In Apparaten. Instrument 2 of 3 kan worden bespeeld met twee MIDI-keyboards als deze een octaafverschuivingsfunctie hebben. Met 5-octaaf keyboards wordt het onderste keyboard 3 octaven omlaag geschoven, en het bovenste 3 octaven omhoog.

### MIDI-implementatie

Het Wheel Organ reageert op Volume (#7), Expression (#11) en Sustain (#64) controllers. Pitch Bend wordt ook ondersteund. Merk op dat het originele toonwiel orgel geen Sustain- of Pitch Bend-functies had.
De drawbars van het bovenste klavier reageren op #12 t/m #20, de drawbars van het onderste klavier op #21 t/m #29, en de drawbars van het pedaal op #30 en #31.
Percussie kan worden aangestuurd met #70 (volume), #71 (decay) en #72 (harmonic).
Vibrato kan worden aangestuurd met #76.
De rotatiesnelheid van het Rotor-effect kan worden aangestuurd met de Modulation (#1) controller.

Upper Manual en Upper Manual M-type ondersteunen het MIDI 2.0 Drawbar Organ-Profiel.