# Pegelanzeigen

Pegelanzeigen zeigen verschiedene Dinge an:

- Den aktuellen Pegel.
- Signalspitzen werden 2 Sekunden lang mit einem schmalen Segment angezeigt.
- Der Spitzenpegel seit dem Starten des Transports wird mit einer roten Linie angezeigt (alte Farbschemata verwenden ein abgedunkeltes Segment). Nur Audiospuren im Aufnahmemodus verfügen über diese Funktion.
- Der rechte Teil beginnt zu blinken, wenn Clipping aufgetreten ist (d.h. wenn der Pegel über 0 dB lag). Dies passiert nur, wenn die Übersteuerung tatsächlich ein Problem darstellt:
  - Beim Aufnehmen von Audiospuren.
  - Beim Aufnehmen von MIDI-Spuren, die ein Software-Instrument verwenden.
  - Im Master-Kanal.
  - In Gruppen- und Effekt-Kanäle, die zum Audiogerät geroutet sind (nur Pro-Edition).
  Sie können auf eine Anzeige klicken, um sie zurückzusetzen und das Blinken zu stoppen.
- Ein Lautsprechersymbol erscheint zur Anzeige von Clipping in softüberwachten Audiospuren (die Anzeige selbst zeigt den Eingangspegel).

Die Pegelanzeigen basieren auf DIN-PPM-Anzeigen, wobei 0 dB = 0 dBFS.

Wenn das Audiosignal stereo ist, zeigt eine Anzeige sowohl den linken als auch den rechten Kanal, wobei das obere Signal den linken Kanal darstellt.

Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Anzeige klicken, um die Größe vorübergehend zu ändern. Optionen sind Klein, Groß und Sehr Groß. Letztere ist nützlich, wenn Sie die Anzeige aus größerer Entfernung sehen müssen (z.B. um Aufnahmepegel einzustellen).

Kleine Anzeige

Große Anzeige

Sehr große Anzeige