# AU Instrument Plugins

Hinweis: AU-Instrument-Plugins werden nur in der Mac-Version unterstützt. Wenn Sie einen Song mit einem AU-Instrument-Plugin in MultitrackStudio für Windows öffnen, erscheint ein Platzhalter "Fehlendes Instrument".

Ein AU (Audio Unit) Instrument ist ein AU-Plugin, das MIDI-Nachrichten in Audio umwandeln kann. Sie können ein AU-Instrument auswählen, indem Sie auf den Abwärtspfeil des Instrument-Slots klicken. Die AU-Instrument-Plugins erscheinen im Plugin-Bereich der Auswahlliste.

AU-Instrument-Fenster haben einen Kanal-Wähler (oben rechts). Dies ist nicht nur der Kanal, auf dem aufgenommen wird, wie bei den eingebauten Instrumenten, sondern auch der Kanal, auf dem MIDI-Daten an das Plugin gesendet werden. Einige Plugins reagieren auf allen MIDI-Kanälen gleich, dann spielt die Kanaleinstellung keine Rolle. Manchmal können Sie ein Plugin in den Omni-Modus versetzen, um dies zu erreichen. Andere Plugins, insbesondere multitimbrale Plugins, die pro Kanal unterschiedliche Klänge erzeugen können, erfordern, dass die Kanaleinstellung mit dem vom Plugin verwendeten Kanal übereinstimmt.

AU-Instrumente reagieren auf alle Streams in der MIDI-Datei der Spur. In den meisten Fällen ist es jedoch einfacher, mehrere Spuren zu verwenden (jeweils mit einer eigenen Instanz des AU-Instruments).

### MIDI 2.0 / MPE

AU-Instrumente empfangen per-Note Pitch Bend, per-Note Brightness und Poly Aftertouch über MPE. Es wird automatisch auf MPE umgeschaltet, wenn per-Note Pitch Bend oder per-Note Brightness an das Plugin gesendet wird. MPE wird nicht verwendet, wenn Sie den per-Note Pitch Bend-Bereich auf null setzen.
Plugins können eine MPE-Modus-Einstellung haben, die Sie manuell aktivieren müssen.

Unter macOS 12 empfangen AU-Plugins, die das MIDI 2.0-Protokoll unterstützen, MIDI 2.0 anstelle von MPE.

MIDI-Ausgaben des Plugins werden von MPE zu MIDI 2.0 konvertiert. Sie können dies verhindern, indem Sie den per-Note Pitch Bend-Bereich auf null setzen. In diesem Fall findet die MPE-zu-MIDI 2.0-Konvertierung nur statt, wenn das Plugin MPE-Konfigurationsnachrichten sendet (RPN 6).