# Niveaumeters

Niveaumeters tonen verschillende dingen:

- Het huidige niveau.
- Signaalpieken worden 2 seconden lang weergegeven met een smal segmentje.
- Het piekniveau sinds het starten van het transport wordt aangegeven met een rode lijn (oude kleurenschema's gebruiken een gedimd segment). Alleen audiotracks in opname-modus hebben deze functie.
- Het rechtergedeelte gaat knipperen als er clipping is opgetreden (d.w.z. als het niveau boven 0 dB kwam). Dit gebeurt alleen als de oversturing daadwerkelijk een probleem is:
  - Bij het opnemen van audiotracks.
  - Bij het opnemen van MIDI-tracks die een software instrument gebruiken.
  - In de Master-sectie.
  - In Groep- en Effect Return-secties die naar het audioapparaat zijn gerouteerd (alleen Pro-editie).
  Je kunt op een meter klikken om deze te resetten en het knipperen te stoppen.
- Een luidsprekericoon verschijnt om clipping aan te geven in soft-gemonitorde audiotracks (de meter zelf toont het ingangsniveau).

De niveaumeters zijn gebaseerd op DIN PPM-meters, waarbij 0 dB = 0 dBFS.

Als het audiosignaal stereo is, toont een meter zowel het linker- als het rechterkanaal, waarbij het bovenste signaal het linkerkanaal is.

Je kunt met de rechtermuisknop op een meter klikken om tijdelijk de grootte te veranderen. Opties zijn Klein, Groot en Heel Groot. De laatste is handig als je de meter van een afstand moet kunnen zien (bijvoorbeeld om opname-niveaus in te stellen).

Kleine meter

Grote meter

Hele grote meter