# Transport

De transportbediening lijkt op die van een bandrecorder. Er is een positie-teller, evenals terugspoel, vooruitspoel, naar begin, en start/stop knoppen.

De transportbediening

Wanneer het transport wordt gestart, spelen alle tracks die in afspeelmodus staan af, en nemen alle tracks die in opname-modus staan op. Als er geen tracks in afspeel- of opname-modus staan, start het transport niet.

Tip: je kunt de spatiebalk gebruiken in plaats van de start/stop knop.

### Positie-teller

positie-teller

De positie-teller toont de huidige transportpositie. Die kan uren:minuten:seconden of maat:tel tonen. Klikken op de positie-teller opent een menu waarin je tussen deze twee modi kunt kiezen. De maat:tel optie is alleen beschikbaar als er minstens één track een MIDI-bestand bevat, omdat tempogegevens opgeslagen zijn in MIDI-bestanden.

Na het kiezen van de Typ waarde optie in het menu kun je een nieuwe positie invoeren.
Uren:minuten:seconden waarden (gescheiden door dubbele punten) worden van rechts naar links geïnterpreteerd, dus je hoeft geen uren of minuten in te voeren als de tijd minder dan 60 seconden is. Als je echter minuten wilt invoeren, moet je ook seconden invoeren. Nulwaarden mogen worden weggelaten (je mag 12: typen in plaats van 12:00).
Maat:tel waarden worden van links naar rechts geïnterpreteerd, zodat je gemakkelijk alleen een maatnummer kunt invoeren (bijv. 12 in plaats van 12:1).
Seconden en telwaarden mogen decimaal zijn (bijv. 1.462). Druk op Enter om de nieuwe waarde te bevestigen, of op Esc om te annuleren.

De maximale waarde van de positie-teller is 10 uur bij een samplefrequentie van 44.1 kHz (4 uur en 30 minuten bij 96 kHz).

### Lus-modus

Als de Lus knop is ingeschakeld, zal het transport de lus-regio herhalen (ervan uitgaande dat je een geldige regio hebt ingesteld). Je kunt op de positie-teller klikken en de opties Stel lus-begin in / Stel lus-einde in gebruiken om de lus-regio te bepalen. Deze opties zijn ook beschikbaar via rechtsklikken op de overzichtsbalk. De Lus-knop is gedimd als deze is ingeschakeld maar er geen geldige lus-regio is ingesteld.

De Overzichtsbalk toont de lus-regio.

Overzichtsbalk toont lus-regio

Je kunt in één stap een lus-regio selecteren en het transport starten door de regio op de overzichtsbalk te tekenen terwijl je de Option-toets indrukt. In dat geval wordt de Lus-knop automatisch ingeschakeld, en weer uitgeschakeld wanneer het transport stopt.