# Rotor

Rotor-Fenster

Das Rotor-Effekt simuliert einen rotierenden Lautsprecher. Es besteht aus Hoch- und Tieftonlautsprechern, die unabhängig voneinander rotieren. Die Lautsprecher werden von einem Röhrenverstärker angetrieben, und zwei Mikrofone werden verwendet, um den Klang aufzunehmen.

Die Verstärker-Sektion enthält den Verstärkung-Regler, der bestimmt, auf welchem Pegel der Röhrenverstärker arbeitet. Damit können Sie röhrenartige Verzerrung hinzufügen.

Die Rotoren-Sektion steuert die Drehgeschwindigkeit der Lautsprecher. Chorale ist langsam, Tremolo ist schnell. Der Stopp-Schalter kann verwendet werden, um die Rotoren in einer festen Position zu halten.

Das Modulationsrad Ihres MIDI-Keyboards kann verwendet werden, um zwischen Geschwindigkeiten umzuschalten, wenn der Rotor in einem Effekt-Slot eines Wheel Organ oder der MultitrackStudio Instruments verwendet wird. Dies ist Controller #1: 64 oder höher ist Tremolo, niedrigere Werte entsprechen Chorale. Außerdem wird das MIDI 2.0 Rotary Speaker-Profil unterstützt.

Die Mikrofone-Sektion steuert die Mikrofonplatzierung zur Abnahme der Lautsprecher. Abstand bestimmt, wie weit die Mikrofone vom Gehäuse entfernt sind. Streuung regelt die Kanaltrennung im Stereo. Balance stellt die relativen Pegel der Hoch- und Tieftonlautsprecher ein. Das Gehäuse wird mit zwei Mikrofonen in einem Winkel von 180 Grad aufgenommen. Dieser Winkel kann mit dem Schmal-Schalter auf 90 Grad reduziert werden.