# Master Limiter

Der Master Limiter kann verwendet werden, um den Pegel des Mixes zu maximieren. Er sollte im letzten (rechten) Effekt-Slot des Master-Kanals platziert werden.

Master Limiter-Fenster

Verstärkung steuert die Menge der Verstärkung. Dies ist normalerweise der einzige Regler, den Sie verwenden müssen.

Der Master Limiter "blickt in die Zukunft", sodass er den Pegel senken kann, bevor das Signal eine Spitze erreicht. Voraus bestimmt, wie weit im Voraus der Limiter schaut. Die Attack-Zeit des Limiters hängt von der Voraus-Einstellung ab (je kürzer diese Zeit, desto schneller das Attack).

Hinweis: Das Ausgangssignal wird um die in der Voraus-Regelung eingestellte Zeit verzögert.

Der Master Limiter optimiert die Release-Zeit automatisch (also die Zeit, die benötigt wird, um den Pegel nach einer Spitze wieder anzuheben), um schnelle Release-Zeiten ohne zu starke Verzerrung zu ermöglichen. Der Release-Regler fungiert als Multiplikator für diesen Wert.

Der Pegel wird immer knapp unter dem digitalen Maximum begrenzt (-0.3 dBFS). Diese kleine Marge verhindert Verzerrungen in Sampleratenkonvertern, CD-Playern, Soundkarten usw.

Das RMS Ausgang-Meter zeigt die wahrgenommene Lautheit an. Der Refrain eines Popsongs liegt typischerweise bei etwa -17 dB, daher ist dieser Pegel mit einem Dreieck markiert. Klassische Musik liegt bei Forte-Stellen oft bei etwa -23 dB.

Hinweis: Die Pegel -17 dB und -23 dB entsprechen den 0-dB-Pegeln der K-14- bzw. K-20-Messsysteme. Falls Sie sich fragen, warum -17 dB -14 dB des K-Systems entsprechen: MultitrackStudio verwendet mathematische RMS-Werte, während das K-System AES-17-RMS-Werte verwendet, die um 3 dB höher liegen.

Die Anzeige Spitzen Eingangspegel zeigt die relative Zeitdauer an, in der sich das Eingangssignal auf einem bestimmten Pegel befindet (je höher der Balken, desto mehr Zeit). Dies vermittelt Ihnen einen Eindruck davon, was der Limiter mit dem Audiosignal macht. Auf der rechten Seite der Anzeige befindet sich ein farbiger "Vorhang", den Sie mit der Maus oder dem Verstärkungsregler verschieben können. Die vertikalen Balken, die sich hinter dem Vorhang befinden, werden begrenzt. In der Regel möchten Sie nur einige kleine Balken begrenzen. Die Anzeige des Spitzen Eingangspegels wird zurückgesetzt, sobald das Transport startet oder wenn das Master Limiter-Fenster erscheint.

Der kleine horizontale Balken am unteren Rand der Anzeige zeigt den aktuellen Spitzenpegel des Eingangs an.

Limiter-Slot

Die Menge der Gain-Reduktion wird im Effekt-Slot angezeigt, in dem sich der Limiter befindet, sodass Sie sehen können, was der Limiter macht, ohne das Fenster zu öffnen.

Zusammengefasst stellen Sie den Master Limiter wie folgt ein:

- Stellen Sie sicher, dass das Master Limiter-Fenster sichtbar ist.
- Starten Sie das Transport und spielen Sie einen Refrain ab. Stellen Sie den Verstärkungsregler so ein, dass das RMS Ausgang-Meter etwa -17 dB anzeigt.
- Stellen Sie sicher, dass die Anzeige des Spitzen Eingangspegels nicht zu viel Begrenzung zeigt (also keine großen Balken hinter dem Vorhang). Möglicherweise müssen Sie den Verstärkungsregler etwas zurückdrehen oder früher in der Kette mehr Kompression anwenden.

Mit der Kein Gain-Taste können Sie beim Klicken auf die Bypass-Taste das Signal mit und ohne Master Limiter vergleichen. Die Kein Gain-Taste kompensiert die Verstärkung des Verstärkungsreglers, sodass beide Signale gleich laut klingen.