# Geräte

Die Audio- und MIDI-Geräte, die Sie mit MultitrackStudio verwenden möchten, können Sie im Geräte-Fenster des Studio-Menüs einstellen.

### Audio

MultitrackStudio Pro unterstützt bis zu 140 Audiokanäle. Niedrigere Editionen unterstützen zwei Audiokanäle.

Auf dem Mac gibt es nur einen Audiotreibertyp: Core Audio.

Audioausgangseinstellungen

Die Audioausgangseinstellungen (verfügbar über das Studio-Menü) können verwendet werden, um die Eigenschaften des Audioausgangsgeräts festzulegen (Kanalauswahl, Pegel usw.). Welche Einstellungen angezeigt werden, hängt vom Treibertyp und dem verwendeten Gerät ab.

### MIDI

MultitrackStudio Pro unterstützt bis zu vier MIDI-Eingangsgeräte und bis zu vier MIDI-Ausgangsgeräte. Niedrigere Editionen unterstützen ein MIDI-Eingangsgerät und bis zu zwei MIDI-Ausgangsgeräte.

MPE-MIDI-Eingabe

Bei jedem MIDI-Eingangsgerät gibt es ein MPE-Kästchen. MPE (MIDI Polyphonic Expression) verwendet für jede Note einen separaten MIDI-Kanal, sodass jede Note ihre eigene Tonhöhenbeugung, Helligkeit und Aftertouch haben kann. MultitrackStudio verknüpft diese Steuerungen mit MIDI 2.0 per-Note pitch bend / per-Note brightness und MIDI 1.0 polyphonem Aftertouch.

Wenn ein MPE-Keyboard RPN-Nachrichten sendet, um die MPE-Konfiguration zu ändern, wird das MPE-Kästchen automatisch angepasst.

In den meisten Fällen kommt eingehende MPE-Daten auf MIDI-Kanal 1 an. Wenn das Keyboard eine andere Konfiguration sendet, kann dies auch Kanal 16 sein oder sowohl 1 als auch 16 (zwei MPE-Zonen).

Tipp: Verwenden Sie die MPE-Option nicht, wenn Sie kein MPE-Keyboard besitzen. Sie bringt keinen Vorteil und kann zu allerlei Problemen führen.

MIDI-Ausgangsgeräteoptionen

Die Schaltfläche "Optionen" im Abschnitt MIDI-Ausgangsgeräte öffnet das Fenster MIDI-Ausgangsgeräteoptionen. Dort finden Sie Einstellungen für Sync-Code und Aufnahmeverbindungen.