# MIDI-Ausgangsgeräteoptionen

Das Fenster MIDI-Ausgangsgeräteoptionen (erreichbar über das Menü Studio → Geräte) bestimmt das Verhalten der MIDI-Ausgangsgeräte und damit auch der Externen MIDI-Instrumente.

MIDI-Ausgangsgeräteoptionen-Fenster (Pro-Edition)

Der Abschnitt Sync-Code senden bestimmt die Art der Synchronisationsnachrichten, die über das MIDI-Ausgangsgerät gesendet werden. Dies kann verwendet werden, um Hardware- oder Software-Sequencer mit MultitrackStudio zu synchronisieren. Die verfügbaren Optionen sind Keine, MIDI-Clock, MTC 24 Frames/Sek, MTC 25 Frames/Sek und MTC 30 Frames/Sek.

Der Abschnitt Aufnahmeverbindungen bestimmt, welche MIDI-Ein- und Ausgangsgeräte während der MIDI-Aufnahme verbunden werden.
Standardmäßig werden Nachrichten, die vom MIDI-Eingangsgerät empfangen werden, an das MIDI-Ausgangsgerät weitergeleitet, das von der aufnehmenden Spur verwendet wird. Dies funktioniert gut, wenn Sie z. B. ein Keyboard und ein externes 19-Zoll-Synthesizer-Modul verwenden. Es kann jedoch zu Problemen führen, wenn Sie ein MIDI-Keyboard mit eingebauten Klängen verwenden, das sowohl MIDI-Ein- als auch Ausgangsgerät ist: Noten können dann doppelt abgespielt werden.
Keyboards haben oft eine Local-Control-Einstellung, die Sie ausschalten können, sodass die Verbindung zwischen den Tasten und der Klangerzeugung im Keyboard getrennt wird. Dies ist die beste Lösung, da sie es MultitrackStudio ermöglicht, MIDI-Effekte, Artikulationen und mehr anzuwenden.
Wenn Ihr Keyboard keine Local-Control-Einstellung hat, können Sie die entsprechende Schaltfläche deaktivieren.

Hinweis: Beim Aufnehmen eines Software-Instruments werden Aufnahmeverbindungen für den verwendeten MIDI-Kanal automatisch getrennt. Dadurch wird verhindert, dass Ihr Keyboard gleichzeitig ein MIDI-Ausgangsgerät ansteuert.

Hinweis: Wenn das MIDI-Ausgangsgerät Nachrichten an das MIDI-Eingangsgerät zurückleitet, entsteht eine Schleife, die Ihren Computer verlangsamen (und schließlich zum Absturz bringen) kann. MultitrackStudio erkennt solche Schleifen und trennt die MIDI-Ein- und Ausgangsgeräte, um ein Einfrieren des Systems zu verhindern.