# Tonhöhenkorrektur

Die Audiospur-Editoren verfügen über eine Tonhöhenkorrektur basierend auf Zynaptiqs ZTX-Technologie. Obwohl es einfach ist, den Vocal Tuner-Effekt zu verwenden, können die Editoroptionen in bestimmten Situationen die bessere Wahl sein:

- Sie möchten nur einige spezifische Probleme korrigieren.
- Die Gesangs-Track ist stereo (der Vocal Tuner ist ein Mono-Effekt).
- Sie möchten eine MIDI-Führungs-Spur verwenden (siehe unten).

Bearbeiten-Fenster mit geöffneten Tonhöhenkorrekturoptionen

### Grundlegende Tonhöhenkorrektur

Tonhöhenkorrektur ist sehr einfach, wenn der Gesangs-Track nur leicht verstimmt ist:

1. Wählen Sie den Bereich aus, den Sie korrigieren möchten, im Editor der Spur.
2. Klicken Sie auf die BEARBEIT-Schaltfläche des Editors, um das Bearbeiten-Fenster zu öffnen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Tonhöhenkorrektur.

Die Schaltfläche Mehr zeigt zusätzliche Tonhöhenkorrekturoptionen. Speed bestimmt, wie schnell die Tonhöhe korrigiert wird. Wenn dieser Wert hoch ist, klingt das Ergebnis synthetisch (der "Cher-Effekt"). Ist er zu niedrig, wird der Anfang eines Tons möglicherweise nicht vollständig korrigiert. Detune kann verwendet werden, wenn der Song nicht in Kammerton-Stimmung ist.

### Noten ausschließen

Wenn die Gesangs-Track gravierende Tonhöhenprobleme aufweist, kann die Grundkorrektur falsche Noten ergeben. Das geschieht, wenn ein Ton so falsch ist, dass er näher an einer falschen Note liegt als an der richtigen. Sie können falsche Noten wie folgt ausschließen:

1. Klicken Sie im Bearbeiten-Fenster auf die Schaltfläche Mehr, um die "Tonhöhenkorrekturoptionen" anzuzeigen.
2. Im Abschnitt Zielnoten deaktivieren Sie die Noten, die nicht Teil der beabsichtigten Gesangsmelodie sind. Nur die ausgewählten (aktivierten) Noten werden bei der Tonhöhenkorrektur berücksichtigt. Wenn Sie auf den Abwärtspfeil klicken, erscheint ein Menü mit Presets wie Dur- und Moll-Tonleitern.

### Die Melodie ändern

Wenn das Ausschließen von Noten nicht genügend Kontrolle bietet oder wenn Sie die Melodie anpassen möchten, können Sie eine MIDI-Spur verwenden, um die Zielnoten zu definieren. Falls Sie noch keine passende MIDI-Spur haben, können Sie eine mithilfe der integrierten Audio-zu-MIDI-Konvertierung erstellen:

1. Fügen Sie über das Menü "Neue Spur" eine MIDI-Spur hinzu.
2. Öffnen Sie sowohl den Editor der MIDI-Spur als auch den der Gesangs-Spur.
3. Wählen Sie im Gesangs-Editor den gewünschten Bereich aus, ziehen Sie ihn zur MIDI-Spur und legen Sie ihn dort ab.

Nun können Sie diese MIDI-Spur zur Steuerung der Tonhöhenkorrektur verwenden:

1. Stellen Sie sicher, dass die "Tonhöhenkorrekturoptionen" im Bearbeiten-Fenster sichtbar sind.
2. Wählen Sie die MIDI-Spur im Feld MIDI-Führungs-Spur aus.

Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie die MIDI-Spur bearbeiten. Kehren Sie anschließend zum Bearbeiten-Fenster zurück – Ihre Änderungen werden automatisch übernommen.

Hinweis: Der Abschnitt "Zielnoten" kann weiterhin mit einer MIDI-Führungs-Spur verwendet werden, dies gilt jedoch nur für Bereiche, in denen keine MIDI-Noten gespielt werden.

Formant beibehalten kann einen besseren Klang liefern, wenn sich die Tonhöhe stark verändert.