# Stereo Imager

Stereo Imager-Fenster

Das Stereo Imager-Effekt kann die Breite des Stereobildes anpassen. Es funktioniert sowohl mit Stereo- als auch mit Mono-Eingangssignalen.

Der Breite-Regler steuert die Breite des Stereobildes. Der Umkehren-Schalter vertauscht den linken und rechten Kanal.

Mono-Eingangssignale werden mithilfe eines Filters in Stereo umgewandelt. Zwei Filtertypen sind verfügbar:

- Shelve: Tiefe Frequenzen werden dem linken Kanal zugewiesen, und hohe Frequenzen dem rechten Kanal. Der Farbe-Regler steuert die Übergangsfrequenz.
- Kamm: Ein verzögertes Signal wird zum linken Kanal addiert und vom rechten Kanal subtrahiert. Der Farbe-Regler steuert den Abstand zwischen den Einbrüchen des Kammfilters.

Beide Mono-zu-Stereo-Algorithmen sind mono-kompatibel: Wenn die Stereokanäle zusammengeführt werden, ist das resultierende Signal identisch mit dem ursprünglichen Mono-Eingangssignal.

Tipp: Alternativ können Sie die Spur zu einer Seite pannen und den Hall zur anderen Seite. Sie können hierfür eine Effekt-Kanal verwenden oder ein Stereo Effekt in der Spur einsetzen. Das Stereo Effekt enthält hierfür Presets.