# Multiband Compressor

Hinweis: Diese Funktion ist nur in der Pro-Edition verfügbar.

Der Multiband Compressor teilt das Audiosignal in drei Frequenzbänder auf und wendet auf jedes Band eine Kompression an. Er wird meist im Master-Bereich verwendet, wenn ein Kompressor mit nur einem Band nicht genug Kompression liefern kann, ohne Nebenwirkungen zu verursachen, etwa wenn eine laute Kickdrum hörbar die hohen Frequenzen unterdrückt.

Multiband Compressor-Fenster

Die Regler Tiefen/Mitte und Mitte/Höhen bestimmen die Trennfrequenzen zwischen den Bändern.

Jeder der drei Kompressoren hat sechs Regler:
Schwelle legt den Pegel fest, ab dem eine Kompression stattfindet. Verstärkung bestimmt, wie viel Verstärkung nach der Kompression angewendet wird. Da der Kompressor laute Stellen absenkt, sinkt der durchschnittliche Pegel. Der Verstärkungsregler gleicht diesen Rückgang aus.
Verhältnis und Knie bestimmen die Form der Kompressionskurve.
Attack legt fest, wie schnell der Kompressor mit dem Absenken lauter Signale beginnt, und Release bestimmt, wie lange es dauert, bis das Absenken aufhört, nachdem das laute Signal beendet ist. Kurze Release-Zeiten können bei tiefen Frequenzen Verzerrungen verursachen.

Für Mastering-Zwecke werden meist niedrige Verhältniswerte und relativ niedrige Schwellenwerte verwendet.

Das Display zeigt die durchschnittliche Verstärkung (einschließlich der Verstärkungsregler) als drei horizontale Linien. Dies vermittelt einen Eindruck davon, wie das Frequenzspektrum beeinflusst wird. Wenn Sie eine Kompression anwenden möchten, ohne das Frequenzspektrum merklich zu verändern, können Sie die Verstärkungsregler so einstellen, dass die durchschnittliche Verstärkung jedes Bandes etwa 0 dB beträgt.

Die Balken oben im Display zeigen die Spitzenkompression an (ohne die Verstärkungsregler). Der Effekt-Slot selbst zeigt das Maß der Spitzenkompression des Bands an, das derzeit am stärksten reduziert wird.