# Dither

MultitrackStudios internes Datenformat ist 32-Bit Fixed Point. Jedes Mal, wenn dies auf 16 oder 24 Bit reduziert wird, wird entsprechendes Dithering angewendet. Dies kann zum Beispiel passieren, wenn der Mixerausgang an das Audiogerät gesendet wird oder wenn Dateien mit geringerer Bittiefe gespeichert werden. Dithering wandelt Verzerrungen (verursacht durch das Abschneiden) in zufälliges Rauschen um. Dieses Rauschen ist aufgrund seines zufälligen Charakters weniger störend. Das verwendete Dithersignal heißt HP-TPD (High Pass Triangular Probability Dither).

Sie können Rauschformung verwenden, um das Dither-Rauschen in Frequenzbereiche zu verschieben, die vom menschlichen Ohr weniger gut wahrgenommen werden, was die wahrgenommene Klangqualität weiter verbessert. Diese Form des Dithering sollten Sie jedoch nur verwenden, wenn Sie sicher sind, dass die Datei nicht mehr bearbeitet wird, da dies das Rauschen erhöhen kann. MultitrackStudio verwendet Rauschformung dritter Ordnung bei 44.1/48 kHz und zweiter Ordnung bei höheren Samplefrequenzen. Rauschformung wird nur bei der Reduzierung auf 16 Bit angewendet, nicht bei 24 Bit.