# Rotor

Rotor-venster

Het Rotor-effect simuleert een roterende luidspreker. Het bestaat uit lage- en hoge-tonenluidsprekers die onafhankelijk van elkaar draaien. De luidsprekers worden aangestuurd door een buizenversterker, en twee microfoons worden gebruikt om het geluid op te nemen.

De Versterker sectie = bevat de Versterking-regelaar, die bepaalt op welk niveau de buizenversterker werkt. Hiermee kun je buizenachtige vervorming toevoegen.

De Rotoren sectie regelt de draaisnelheid van de luidsprekers. Chorale is langzaam, Tremolo is snel. De knop Stop kan worden gebruikt om de rotors in een vaste positie te houden.

Het Modulation Wheel van je MIDI-keyboard kan worden gebruikt om tussen snelheden te schakelen als de Rotor wordt gebruikt in een effectslot van een Wheel Organ of de MultitrackStudio Instruments. Dit is controller #1: 64 of hoger is Tremolo, lagere waarden komen overeen met Chorale. Bovendien wordt het MIDI 2.0 Rotary Speaker-profiel ondersteund.

De Microfoons sectie regelt de microfoonplaatsing waarmee de luidsprekers worden opgenomen. Afstand bepaalt hoe ver de microfoons van de kast af staan. Spreiding regelt de stereo kanaalscheiding. Balans stelt de relatieve niveaus van de hoge- en lage-tonen luidsprekers in. De kast wordt opgenomen met twee microfoons in een hoek van 180 graden. Deze hoek kan worden verkleind naar 90 graden met de knop Smal.