# Exciter

Exciter-Fenster

Der Exciter fügt dem hohen Frequenzbereich des Audiosignals Obertöne hinzu. Der Oberton-Generator ist nach einer Vakuumröhre modelliert.

Der Frequenz-Regler bestimmt, oberhalb welcher Frequenz Obertöne hinzugefügt werden. Für das beste Ergebnis verwenden Sie nur die höchsten Oktaven des Eingangssignals. Wenn die Frequenz zu niedrig eingestellt ist, klingt das Ergebnis eher verzerrt als angereichert.

Der Obertöne-Regler steuert, wie stark der interne Oberton-Generator angesteuert wird. Je höher der Wert, desto mehr Obertöne werden erzeugt. Wird der Oberton-Generator zu stark angesteuert, wird das Signal begrenzt, um übermäßige Verzerrung zu vermeiden, und die Anzeige über dem Regler leuchtet auf. Dies sollte vermieden werden, da der Effekt dazu gedacht ist, bei lautem Signal mehr Obertöne hinzuzufügen.

Der Pegel-Regler bestimmt den Pegel der hinzugefügten Obertöne.

Sie können den Exciter wie folgt einstellen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Transport läuft.
2. Drehen Sie die Regler für Frequenz und Pegel auf Maximum, und stellen Sie den Obertöne-Regler auf die Mittelstellung.
3. Drehen Sie den Frequenz-Regler herunter, bis Sie nur noch die höchsten Frequenzen des Signals hören.
4. Passen Sie den Obertöne-Regler an. Wenn er zu niedrig eingestellt ist, ist der Pegel der erzeugten Obertöne zu gering (Sie hören dann nur eine Hochpass-gefilterte Version des Originals). Wenn er zu hoch eingestellt ist, leuchtet die Anzeige über dem Regler bei Signalspitzen auf.
5. Stellen Sie den Pegel-Regler auf Minimum.
6. Drehen Sie den Pegel-Regler hoch, bis Sie mit dem Klang zufrieden sind.