# Echo

Echo-Fenster

Das Echo-Effekt erzeugt ein oder mehrere Echos, abhängig von der Feedback-Einstellung. Wenn Feedback auf Null steht, wird nur ein Echo erzeugt. Andernfalls wird eine abklingende Reihe von Echos generiert.

Delay bestimmt, wie lange es dauert, bis das erste Echo eintrifft (und die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Echos). Die Delay-Zeit wird in Millisekunden und als Notenwerte angezeigt.
Hochp stellt die Frequenz ein, unterhalb derer eine Dämpfung erfolgt (dies geschieht typischerweise bei Band-Echo-Geräten).
Tiefp stellt die Frequenz ein, oberhalb derer eine Dämpfung erfolgt (dies geschieht sowohl in der Natur als auch bei Band-Echo-Geräten).
BandSim steuert die Menge an Flutter und Verzerrung.
Mix bestimmt den Pegel der Echos, der mit dem trockenen (Eingangs-)Signal gemischt wird (0% ist nur trocken, 100% ist nur Echo).