# Apparaten

De audio- en MIDI-apparaten die je met MultitrackStudio wilt gebruiken, kun je instellen in het Apparaten-venster van het Studio-menu.

### Audio

MultitrackStudio Pro ondersteunt maximaal 140 audio-kanalen. Lagere edities ondersteunen twee audio-kanalen.

Op Mac is er maar één soort audio stuurprogramma: Core Audio.

Audio Uitgangsinstellingen

De Audio Uitgangsinstellingen (beschikbaar via het Studio-menu) kun je gebruiken om de eigenschappen van het audio-uitgangsapparaat in te stellen (kanaalkeuze, niveaus, enzovoort). Welke instellingen je ziet, hangt af van het type stuurprogramma en het gebruikte apparaat.

### MIDI

MultitrackStudio Pro ondersteunt maximaal vier MIDI In Apparaten en maximaal vier MIDI Uit Apparaten. Lagere edities ondersteunen één MIDI In Apparaat en maximaal twee MIDI Uit Apparaten.

MPE MIDI Invoer

Er is een MPE-vakje bij elk MIDI In Apparaat. MPE (MIDI Polyphonic Expression) gebruikt een apart MIDI-kanaal voor elke noot, zodat elke noot zijn eigen pitch bend, brightness en aftertouch kan hebben. MultitrackStudio koppelt deze controls aan MIDI 2.0 per-noot pitch bend / per-noot brightness en MIDI 1.0 polyfone aftertouch.

Als een MPE-keyboard RPN-berichten stuurt om de MPE-configuratie te wijzigen, wordt het MPE-vakje automatisch aangepast.

In de meeste gevallen komt binnenkomende MPE-data binnen op MIDI-kanaal 1. Als het keyboard een andere configuratie stuurt, kan dit ook kanaal 16 zijn, of zowel 1 als 16 (twee MPE-zones).

Tip: gebruik de MPE-optie niet als je geen MPE-keyboard hebt. Het levert niets op en kan tot allerlei problemen leiden.

MIDI Uit Apparaat Opties

De knop Opties in het gedeelte MIDI Uit Apparaten opent het venster MIDI Uit Apparaat Opties. Daar vindt je instellingen voor sync-code en opnameverbindingen.