# Aufnehmen

Der erste Schritt, wenn Sie eine Spur aufnehmen möchten, besteht darin, eine Spur mit einer Audio- oder MIDI-Datei hinzuzufügen, in die aufgenommen werden soll. Dies tun Sie über das Menü "Neue Spur".

Audiospur hinzufügen-Fenster (Pro-Edition)

MIDI-Spur hinzufügen-Fenster

Wenn die Spur eine Audiodatei enthält (z. B. im Standardformat .wav), nimmt die Spur Audio auf (über ein Mikrofon oder einen Line-Eingang). Wenn sie eine MIDI-Datei (.mid) enthält, nimmt die Spur MIDI-Daten auf (in der Regel von einem Keyboard). Siehe die Abschnitte Audiodateien und MIDI-Dateien für weitere Informationen über unterstützte Dateitypen.
Um eine Spur aufzunehmen, klicken Sie auf die Aufn-Taste der Spur (sie wird rot) und starten Sie den Transport.

Wenn Sie möchten, dass die Aufnahme erst nach einer kurzen Verzögerung beginnt (z. B. um zum Mikrofon zu gehen), können Sie die Option Warten auf Aufnahme verwenden.

### Aufnahmeoptionen

Oben im Hauptfenster befinden sich vier Tasten, mit denen Sie schnell auf die am häufigsten verwendeten Aufnahmeoptionen zugreifen können:

- Eingang: Siehe Audio aufnehmen.
- Mon: Soft Monitoring
- Punch: Punch In/Out
- SoS: Sound-on-Sound-Aufnahme

Die Aufn-Taste öffnet das Menü Aufnahmeoptionen, das weitere Einstellungen bietet. Wenn das Hauptfenster zu klein ist, um alle Tasten anzuzeigen, werden diese automatisch ins Menü verschoben. Die Menüoptionen werden in den folgenden Absätzen beschrieben.

Aufnahmeoptionen mit Aufnahmelautstärke-Schieberegler