# Echtzeit-Mixdown

Einige samplebasierte Instrumenten-Plugins können während eines Offline-Mixdowns unter Audio-Unterbrechungen leiden. Dies geschieht meist, wenn die Samples nicht in den Arbeitsspeicher des Computers passen. In solchen Fällen können Sie einen Echtzeit-Mixdown verwenden, um eine Masterdatei aufzunehmen.

Folgen Sie diesen Schritten, um eine Masterdatei in Echtzeit aufzunehmen:

- Fügen Sie eine neue Spur mit einer Audiodatei hinzu (zum Beispiel: Mix.wav).
- Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben der Aufn-Schaltfläche der Spur und wählen Sie "Master Ausgang". Dadurch nimmt die Spur die Ausgabe des Master-Kanals auf, anstatt die Eingänge Ihrer Soundkarte.
- Schalten Sie die neue Spur mit der Aufn-Schaltfläche in den Aufnahmemodus. Stellen Sie sicher, dass alle Spuren, die in den Master aufgenommen werden sollen, im Wiedergabemodus sind.
- Starten Sie den Transport und stoppen Sie ihn, wenn der Song zu Ende ist.

Sie können nun im Spur-Editor den gewünschten Teil der aufgenommenen Spur auswählen und mit der Exportieren-Option exportieren.