# Parallel Effekt

Parallel Effekt-Fenster

Das Parallel Effekt verfügt über zwei Signalwege. Jeder Signalweg hat eigene Effekt-Slots. Die Ausgänge der beiden Signalwege werden mithilfe der Lautstärke-Regler gemischt.

Das Parallel Effekt kann verwendet werden, um Effekte nur auf einen Teil einer Spur anzuwenden. Zum Beispiel kann Echo auf einen Teil einer Spur angewendet werden, indem man in einem der Signalwege ein Echo- und ein Automated Fader-Effekt verwendet.

Eine weitere Anwendung ist parallele Kompression, was in klassischer Musik beliebt ist. Durch die Verwendung eines Compressor-Effekts in einem der Signalwege können das trockene und das komprimierte Signal gemischt werden.