# Compressor

Compressor-Fenster

Der Compressor schwächt laute Passagen ab, während leise Passagen unbeeinflusst bleiben. Außerdem kann er Klänge "voller" klingen lassen oder besser in den Mix einfügen, selbst ohne starke Kompression.

Schwelle legt den Pegel fest, ab dem Kompression stattfindet.

Attack bestimmt, wie schnell der Compressor auf laute Signale reagiert, während Release festlegt, wie lange es dauert, bis die Absenkung endet, nachdem ein lautes Signal aufhört. Kurze Release-Zeiten können bei tiefen Frequenzen zu Verzerrungen führen.

Verstärkung legt fest, wie viel Verstärkung nach der Kompression angewendet wird. Da der Compressor laute Teile abschwächt, sinkt der Gesamtpegel. Der Verstärkungsregler kompensiert diesen Abfall. Wenn die Auto-Taste aktiviert ist, passt der Compressor die Verstärkung automatisch an.

Programm wählt das verwendete Programm:

- Clean ist so transparent wie möglich. Dies ist ein "Feedforward"-Compressor, wie er in modernen Geräten üblich ist.
- Vintage ist weniger transparent, hat aber mehr Charakter. Dies ist ein "Feedback"-Compressor, wie er in älteren (Röhren- oder Opto-)Geräten verwendet wurde.
- Vintage Warm entspricht Vintage, ist jedoch darauf abgestimmt, mehr gerade Harmonische zu erzeugen.

Die Übertragungskurve (unten links) zeigt den Effekt der Einstellungen für Schwelle, Verhältnis und Knie. Der Effekt des Verstärkungsreglers wird ignoriert. Die horizontale Achse stellt den Eingangspegel dar, die vertikale den Ausgangspegel.

Die Reduktionsanzeige zeigt das Maß der Verstärkungsreduktion an. Dieser Wert wird auch im Effekt-Slot angezeigt.

Die Eingangspegelverlauf (oben links) zeigt an, wie viel Zeit das Eingangssignal auf einem bestimmten Pegel verbringt (je höher der Balken, desto mehr Zeit). Die ingangspegelverlauf wird zurückgesetzt, sobald Sie das Transport starten oder das Compressor-Fenster öffnen. Sie können sie auch manuell zurücksetzen, indem Sie Command-R drücken.

Der Sidechain-Abschnitt ist nur im Clean-Programm verfügbar.

Typische Anwendungen für den Effekt-Slot im Sidechain-Bereich sind:

- Verwenden Sie ein EQ-Effekt, um tiefe Frequenzen abzuschwächen, damit der Compressor nicht überreagiert, was zu "Pumpen" führen kann.
- Verwenden Sie ein EQ-Effekt, um bestimmte unerwünschte Frequenzen zu verstärken, damit der Compressor diese stärker abschwächt.