# Gruppen

Audiospuren (und MIDI-Spuren mit einem Software-Instrument) können optional ihren Ausgang direkt an eine Gruppe senden. So können Sie mehrere Spuren mit einem einzigen Lautstärkeregler steuern oder mehrere Spuren durch einen einzigen Kompressor schicken. Der Ausgang der Gruppe wird an den Master-Kanal weitergeleitet (oder an Ausgänge des Audiogeräts in der Pro-Edition).

Gruppen können Sie über das Menü "Neue Spur" hinzufügen. Sie entfernen eine Gruppe, indem Sie den Text links (Gruppe 1 usw.) in den Papierkorb ziehen. Die Reihenfolge der Gruppen kann per Drag & Drop geändert werden.

Gruppen verfügen über folgende Funktionen:

Gruppe

- Pegelanzeige: Zeigt den tatsächlichen Ausgangspegel an (also nach Anwendung von Effekten und Lautstärke/Panorama). Siehe Pegelanzeigen.
- Lautstärke-Regler: Stellt die Lautstärke der Gruppe ein.
- Stummschalten-Schaltfläche: Schaltet die Gruppe stumm.
- Solo-Schaltfläche: Solo-Schaltung der Gruppe.
- Pan-Regler: Legt die Panoramaposition der Gruppe fest. Hat einen blauen Punkt.
- Effekt-Send-Regler: Bestimmt den Pegel des (Mono-)Signals, das an den entsprechenden Effekt-Kanal gesendet wird. Effekt-Sends sind vom Typ "Post-Fader" und "Post-Effekte". Das Effekt-Send-Signal wird durch den Lautstärkeregler, die Stummschalten-Schaltfläche und die Effekte beeinflusst.
- Effekt-Slots: Können Effekte wie einen EQ oder Kompressor enthalten. Die Effektverarbeitung erfolgt vor Lautstärke- und Panorama-Verarbeitung, sodass Sie Kompressor-Einstellungen nicht anpassen müssen, wenn Sie den Lautstärkeregler bewegen.
- Ausgangsauswahl (nur in der Pro-Edition): Bestimmt, wohin der Ausgang der Gruppe gesendet wird. Erscheint nur, wenn der Song mehrere Stereoausgänge verwendet (siehe Song-Eigenschaften). Der Ausgang kann am Master-Kanal oder an ein Kanalpaar (3/4, 5/6...) des Audio-Ausgangsgeräts gesendet werden. Der Panorama-Regler kann verwendet werden, um das Signal nur an einen Kanal zu senden.

Sie können ein Label auf eine Gruppe setzen, um deren Zweck anzugeben (z. B. "Background-Gesang").

Hinweis: Achten Sie darauf, wenn Spuren, die über die Gruppe laufen, dieselben Effekt-Sends verwenden: Effekte in der Gruppe können Phasenverschiebungen verursachen, die zu unerwarteter Klangverfärbung führen.