# Guitar Amp

Das Guitar Amp-Effekt emuliert drei Vintage-Gitarrenverstärker: Combo USA, Combo UK und Stack. Es emuliert den Verstärker, den Lautsprecher und das Mikrofon, das ihn aufnimmt. Außerdem können bis zu drei Stompbox-Effekte verwendet werden.

Guitar Amp-Fenster

### Eingangssektion

Der Pegel-Regler steuert den Pegel des Gitarrensignals, das dem Verstärker zugeführt wird. Die Pegelanzeige neben dem Regler hilft Ihnen sicherzustellen, dass der Verstärker denselben Eingangspegel sieht wie ein Hardware-Verstärker:

- HB entspricht einem Humbucker am Hi-Eingang des Verstärkers.
- SC entspricht einem Single Coil am Hi-Eingang oder einem Humbucker am Lo-Eingang.
- Lo entspricht einem Single Coil am Lo-Eingang.

Die Anzeige geht davon aus, dass Sie kräftig spielen (z. B. starke Akkorde). Machen Sie sich keine Sorgen, wenn der Pegel bei sanfterem Spiel niedriger ist – ein echter Verstärker würde dann ebenfalls ein niedrigeres Signal sehen.

Die Pegelanzeige dient lediglich dazu, das Einrichten des Verstärkers wie beim Hardware-Pendant zu erleichtern. Sie können sie ignorieren, wenn Sie möchten. Sie können beispielsweise einen höheren Wert verwenden, um mehr Verzerrung zu erzeugen.

### Verstärkersektion

Es stehen drei Verstärkermodelle zur Verfügung:

- Das Modell Combo USA verfügt über Lautstärke-, Höhen-, Mitten- und Tiefen-Regler sowie einen Bright-Schalter. Der Bright-Schalter hat keine Wirkung, wenn der Lautstärke-Regler voll aufgedreht ist.
- Das Modell Combo UK hat zwei Kanäle. Der Brilliant-Kanal enthält Lautstärke, Höhen, Tiefen und Cut. Der Cut-Regler dämpft hohe Frequenzen unmittelbar vor den Endröhren.
  Der Normal-Kanal enthält Lautstärke-, Bass- und Cut-Regler. Der Bass-Regler mischt den echten Normal-Kanal (ganz aufgedreht) mit dem Brilliant-Kanal älterer Versionen dieses Verstärkers (ganz zugedreht).
- Das Modell Stack verfügt über Lautstärke-, Höhen-, Mitten- und Tiefen-Regler. Zusätzlich gibt es einen Channel Mix-Regler, der das gleichzeitige Verwenden von Normal- und Lead-Kanal mit Jumperkabel emuliert.

### Lautsprecher-/Mikrofonsektion

Der Ausgang-Regler steuert den Ausgangspegel. Typische Werte reichen von 0 dB (Overdrive-Sounds) bis etwa 10 dB (Clean-Sounds). Das Meter rechts zeigt den Ausgangspegel. Es ist wichtig, beim Live-Spielen außerhalb des roten Bereichs zu bleiben, um Clipping zu vermeiden.

Der Mikro Mitte/Rand-Schieberegler bestimmt die Mikrofonposition. 0 % ist in der Mitte des Lautsprechers, 100 % ist am Rand. Der Schieberegler bietet 7 Positionen.

Sie können das Feld unter dem Mikro Mitte/Rand-Schieberegler verwenden, um Ihre eigene Lautsprecher-Impulsantwortdatei zu laden. Der Mikro Mitte/Rand-Regler ist dann nicht verfügbar.

Hinweis: Die Impulsantworten werden mit dem Convolutor-Effekt geteilt.

### Stompbox-Effektsektionen

Es können bis zu drei Stompbox-Effekte zwischen Gitarre und Verstärker platziert werden. Jeder Effekt hat zwei Regler.

- Auto Wah
- Booster ist ein Treble Booster. Er erleichtert das Übersteuern des Verstärkers. Viele klassische Rock-Sounds wurden so erzeugt.
- Compressor
- Chorus ist ein Standard-Mono-Chorus-Effekt.
- Chorus Stereo klingt schön, verdoppelt jedoch die für den Guitar Amp benötigte Rechenleistung, da effektiv zwei Verstärker verwendet werden. Dies kann das Live-Spielen auf einem langsameren Computer erschweren.
- Delay ist ein Tape-Delay mit Feedback-Regler für mehrere Wiederholungen.
- Echo ist ein Tape-Echo mit nur einer Wiederholung.
- Flanger
- Mid EQ emuliert den parametrischen Mitten-EQ einiger Verstärker. Er kann auch verwendet werden, um ein Wah-Wah-Pedal in fester Position zu emulieren.
- Noise Gate kann verwendet werden, um Rauschen bei High-Gain-Sounds zu unterdrücken.
- Phaser
- Pickup EQ kann verwendet werden, um den Klang des Tonabnehmers anzupassen. Sie können z. B. den Treble-Regler absenken, um einen scharfen Klang zu kompensieren, der durch ein sehr kurzes Gitarrenkabel verursacht wird, oder um einen Single Coil wie einen Humbucker klingen zu lassen. Treble aufdrehen kann einen Humbucker wie einen Single Coil klingen lassen.
- Reverb ist ein Federhall.
- Tremolo moduliert die Amplitude des Gitarrensignals. Combo USA-Verstärker hatten oft einen "Vibrato"-Kanal, der eigentlich Tremolo lieferte.

### Gitarre spielen mit dem Guitar Amp

Es ist am besten, Ihre Gitarre an einen hochohmigen Eingang anzuschließen. Niederohmige Eingänge begrenzen die Höhen des Tonabnehmers. Einige Audio-Interfaces haben einen speziellen Instrumenteneingang. Ein hochohmiger DI-Box oder Preamp kann verwendet werden, wenn Ihr Interface keinen solchen Eingang bietet. Sie können auch versuchen, ein Effektpedal als DI-Box zu verwenden.

Um live mit dem Guitar Amp zu spielen, müssen Sie die Mon (Soft Monitoring)-Schaltfläche aktivieren (oben im Hauptfenster). Außerdem müssen Sie den Guitar Amp sichtbar machen oder den Rec-Schalter der Spur aktivieren. Sie können auch den Übungsmodus verwenden.

### Ihren Sound finden

Es sind Presets für grundlegende Verstärkerklänge verfügbar.

Die CLEAN-Presets sind gute Ausgangspunkte für cleane Sounds. Sie können den Lautstärke-Regler anpassen, um genau den Punkt zu finden, an dem Übersteuerung bei hartem Spiel einsetzt. Danach stellen Sie den Ausgangspegel ein.
Die DRIVE-Presets sind ein guter Ausgangspunkt für verzerrte Sounds. Stellen Sie den Lautstärke-Regler für mehr oder weniger Verzerrung ein.

Tipp: Cleane Sounds in Aufnahmen sind oft nicht so clean, wie man denkt, und verzerrte Sounds oft weniger verzerrt, als man vermutet. So passt sich die Gitarre besser in den Mix ein.

Die FUZZ-Presets emulieren eine Fuzzbox, indem der Eingang des Verstärkers mit einem Booster-Stompbox übersteuert wird.
Die FX-Presets verwenden Stompbox-Effekte, um gebräuchliche Gitarrensounds zu erzeugen.

Neben den Stompbox-Effekten können Sie auch Effekte in den Effekt-Slots der Spur verwenden. Sie können diese in ein Multi Effekt setzen, wenn Sie mehr Slots benötigen.

Das Ausgangssignal des Guitar Amp ähnelt dem eines Mikrofons in der Nähe eines Gitarrenlautsprechers. Normalerweise wird es mit Studioeffekten wie EQ, Kompression und Reverb kombiniert. Cleane Gitarrenklänge können von einem Compressor-Effekt profitieren (stellen Sie den Attack-Regler auf etwa 25 ms).