# Saturator

Das Saturator-Effekt fügt Röhren- oder Bandverzerrung hinzu, abhängig von den Schaltern Röhre und Band. Der Verstärkungsregler bestimmt den Grad der Verzerrung. Der Ausgangspegel ist in etwa gleich dem Eingangspegel.

### Röhre

Saturator-Fenster ('Band')

Das Röhre-Programm simuliert einen Vorverstärker mit einem Ausgangstransformator. Der Vorverstärker erzeugt hauptsächlich Oberwellen zweiter Ordnung, während der Transformator tiefere ungerade Oberwellen hinzufügt. Das Röhre-Programm bereichert das harmonische Spektrum, ähnlich wie ein Exciter-Effekt.

Verstärkung regelt den Signalpegel, der dem virtuellen Vorverstärker zugeführt wird. Das VU-Meter zeigt den durchschnittlichen Pegel. Bei 0 dB beträgt die gesamte harmonische Verzerrung etwa 2 %.

### Band

Saturator-Fenster ('Band')

Das Band-Programm modelliert Verzerrung, Hochfrequenzkompression, Tieftonanstieg sowie Wow & Flattern. Sie können es auf einzelne Spuren anwenden, um sie wärmer klingen zu lassen. Das Band-Programm lässt sich auch auf eine gesamte Mischung anwenden (z. B. im Master-Kanal), um die Spuren besser miteinander zu verschmelzen.

Verstärkung bestimmt den virtuellen Aufnahmepegel. Das VU-Meter zeigt den durchschnittlichen Aufnahmepegel. Bei 0 dB VU beträgt die gesamte harmonische Verzerrung etwa 1 %.
Tiefen regelt den Tieftonanstieg. Flattern bestimmt die Menge an Wow & Flattern.