# Effect Returns

Elke audiotrack (en MIDI-track met een software-instrument) en elke Groep heeft een bijbehorende Effect Send-knop. Alle Effect Send-signalen worden naar de bijbehorende Effect Return gestuurd. Hier kunnen ze worden verwerkt en gemixt met de tracks. Effect Returns worden meestal gebruikt om galm toe te voegen. De Effect Return-secties hebben geen invloed op MIDI-tracks die een Extern MIDI-instrument gebruiken.

Je kunt Effect Return-secties toevoegen via het menu "+ Track". Een Effect Return-sectie kun je verwijderen door de tekst links (Effect Return 1, enz.) naar de prullenbak te slepen. De volgorde waarin de Effect Returns verschijnen kun je wijzigen via slepen-en-neerzetten.

Effect Return-secties hebben de volgende functies:

Effect Return-sectie met Reverb-effect

- Niveaumeter: Toont het daadwerkelijke uitgangsniveau (dus het niveau na toepassing van effecten en volume/pan). Zie Niveaumeters.
- Volume-fader: Bepaalt het volume van de Effect Return.
- Mute-knop: Dempt de Effect Return.
- Solo-knop: Soloot de Effect Return.
- Pan-knop: Bepaalt de pan-positie van de Effect Return.
- Effectslots: Kunnen effecten bevatten zoals galm of echo.
- Uitgang Keuze (alleen Pro-editie): Bepaalt waar de uitgang van de Effect Return naartoe gaat. Verschijnt alleen als de song meerdere stereo-uitgangen gebruikt (zie Song Eigenschappen). De uitvoer kan naar de Master-sectie of naar een kanalen-paar (3/4, 5/6...) van het Audio-uitgangsapparaat worden gestuurd. De Pan-knop kun je gebruiken om het signaal naar slechts één kanaal te sturen. Deze functie kan worden gebruikt om de effectbus naar een extern hardware-effectapparaat te sturen (bijv. een galmapparaat).

Je kunt Label op een Effect Return plakken om de functie aan te geven (bijv. "Galm").