# Wheel Organ

Das Wheel Organ ist eine Software-Version der klassischen B3-Tonrad-Drawbar-Orgel. Alle typischen Eigenschaften wurden modelliert, einschließlich der Key Clicks, des Scanner-Vibratos, der Tonrad-Übersprechung und des Harmonic Foldbacks.

Wheel Organ-Fenster ("Upper Manual"-Instrument)

### Instrument

Der Abschnitt Instrument bietet eine Auswahl von vier verschiedenen Kombinationen aus Orgelmanualen/Pedalen:

1. Upper Manual: Das obere Manual umfasst fünf Oktaven, von C3 (Note 36) bis C8 (Note 96).
2. Lower and Upper Manual: Das untere Manual umfasst fünf Oktaven, von C0 (Note 0) bis C5 (Note 60). Das obere Manual umfasst fünf Oktaven (ohne tiefes C), von C#5 (Note 61) bis C10 (Note 120).
3. Pedal, Lower and Upper Manual: Das Pedal umfasst zwei Oktaven, von C0 (Note 0) bis C2 (Note 24). Das untere Manual umfasst drei Oktaven (ohne tiefes C), von C#2 (Note 25) bis C5 (Note 60). Das untere Manual enthält nicht die tiefste und höchste Oktave der Fünf-Oktaven-Version. Das obere Manual umfasst fünf Oktaven (ohne tiefes C), von C#5 (Note 61) bis C10 (Note 120).
4. Upper Manual M-type: Dieses hat denselben Tonumfang wie das normale Upper Manual-Instrument. Es hat kein Harmonic Foldback, und die Lautstärken der Tonräder sind etwas anders.

### Effekte

Der Abschnitt Effekte enthält drei Effekt-Slots. Standardmäßig enthält einer davon einen Rotor-Effekt. Sie können mit dem Modulationsrad Ihres MIDI-Keyboards zwischen den beiden Geschwindigkeiten umschalten.

### Drawbars

Die Manuale haben jeweils 9 Drawbars, das Pedal hat nur zwei. Das Bewegen der Drawbars beeinflusst klingende Noten nicht (anders als bei der echten Tonrad-Orgel). Die Drawbars steuern auch die relative Lautstärke der oberen/unteren Manuale und des Pedals.
Der 8'-Drawbar ist der Grundton. Die 4', 2 2/3', 2', 1 3/5', 1 1/5' und 1'-Drawbars entsprechen der 2., 3., 4., 5., 6. und 8. Harmonischen. Der 16'-Drawbar ist eine Oktave tiefer als der Grundton, und der 5 1/3'-Drawbar ist die dritte Harmonische der 16'-Drawbar-Frequenz.

Drawbar-Einstellungen (traditionell "Registrierungen" genannt) werden typischerweise als eine Reihe von 9 Ziffern notiert, wie z. B. 88 8000 000. In diesem Beispiel sind die drei linken Drawbars ganz herausgezogen ("8"), während die anderen sechs vollständig eingefahren sind ("0"). 88 8000 000 und 88 8800 000 werden häufig verwendet, aber Sie können jede gewünschte Einstellung verwenden.

### Perkussion

Die Perkussionsfunktion fügt beim Drücken einer Taste ein kurzes Geräusch hinzu. Das Perkussionssignal wird nur zu einer neuen Note hinzugefügt, wenn keine andere Taste gedrückt ist, Sie können die Perkussion also durch Legato-Spiel steuern. Perkussion gilt nur für das obere Manual.
Perc. Level steuert den Pegel des Perkussionssignals (aus, 1..5). Die originale Tonrad-Orgel hatte nur zwei Stufen: Soft (entspricht "5") und Normal (entspricht "3"). Einige zusätzliche Stufen wurden zum Wheel Organ hinzugefügt, da die Anpassung der Perkussionslautstärke eine beliebte Modifikation bei Tonrad-Orgeln ist. Perc. Harm. bestimmt, ob das Perkussionssignal die 2. oder 3. Harmonische der gespielten Note ist. Diese Harmonischen entsprechen den 4'- und 2 2/3'-Drawbars. Perc. Decay steuert die Ausklingzeit des Perkussionssignals (langsam oder schnell).

### Vibrato

Die Vibrato-Einstellung hat sieben Positionen: Off, V1/2/3 und C1/2/3. Üblicherweise wird eine der C- (Chorus-)Positionen verwendet. Die V-Positionen liefern Vibrato. Vibrato wird auf alle Manuale und Pedale angewendet.

### Instrument 2 oder 3 mit einem MIDI-Keyboard spielen

Die MIDI-Keyboard-Optionen von MultitrackStudio können verwendet werden, um Instrument 2 oder 3 mit nur einem MIDI-Keyboard zu spielen. Folgen Sie diesen Richtlinien, um die MIDI-Keyboard-Optionen einzustellen:

- Aktivieren Sie die Option "Splits".
- Stellen Sie sicher, dass die Kanalwerte der Abschnitte "Linke Seite" und "Rechte Seite" mit der Kanal-Anzeige oben rechts im Wheel Organ-Fenster übereinstimmen.
- Stellen Sie die Split-Note vorerst auf C5 ein.
- Setzen Sie die "Linke Seite Transponieren"-Einstellung auf -3 Okt. und die "Rechte Seite Transponieren"-Einstellung auf 2 Okt.

Sie können Split-Note und Transponieren anpassen, um andere Bereiche der Manuale zu erreichen.

### Instrument 2 oder 3 mit zwei MIDI-Keyboards spielen

MultitrackStudio Pro unterstützt mehrere MIDI-Eingangsgeräte. Instrument 2 oder 3 kann mit zwei MIDI-Keyboards gespielt werden, wenn diese eine Oktavverschiebungsfunktion haben. Bei 5-Oktav-Keyboards wird das untere Keyboard um 3 Oktaven nach unten und das obere um 3 Oktaven nach oben verschoben.

### MIDI-Implementierung

Das Wheel Organ reagiert auf die Controller Volume (#7), Expression (#11) und Sustain (#64). Pitch Bend wird ebenfalls unterstützt. Beachten Sie, dass die originale Tonrad-Orgel keine Sustain- oder Pitch Bend-Funktion hatte.
Die Drawbars des oberen Manuals reagieren auf #12 bis #20, die des unteren Manuals auf #21 bis #29, und die des Pedals auf #30 und #31.
Perkussion kann mit #70 (Volume), #71 (Decay) und #72 (Harmonic) gesteuert werden.
Vibrato kann mit #76 gesteuert werden.
Die Rotationsgeschwindigkeit des Rotor-Effekts kann mit dem Modulation (#1) Controller gesteuert werden.

Upper Manual und Upper Manual M-type unterstützen das MIDI 2.0 Drawbar Organ-Profil.