# DeEsser

DeEsser-Fenster

Der DeEsser-Effekt reduziert "S"-Laute im Gesang auf sehr unauffällige Weise.

De-Es bestimmt die Menge an Dämpfung, die auf "S"-Laute angewendet wird. Wenn Sie zu viel Dämpfung anwenden, klingt der Gesang unnatürlich.

Schwelle legt den Pegel fest, ab dem der DeEsser aktiv wird.

Bereich legt den Dynamikbereich fest, in dem der DeEsser arbeitet. Die Schwelle kann innerhalb eines bestimmten Bereichs variabel eingestellt werden, sodass auch leise Passagen effektiv de-essed werden können.

Frequenz bestimmt die Frequenz, oberhalb derer "S"-Laute erkannt werden. Wenn dieser Regler zu niedrig eingestellt ist, reagiert der DeEsser zu empfindlich (es werden dann auch keine-"S"-Laute gedämpft). Durch Aktivieren des Mon-Schalters können Sie das gefilterte Signal hören, das der DeEsser verwendet. Diese Option können Sie nutzen, um zu überprüfen, ob der Frequenz-Regler korrekt eingestellt ist (idealerweise hören Sie nur "S"-Laute und sonst nichts).

Die Reduktionsanzeige zeigt die Menge der Reduktion von "S"-Lauten. Dieser Wert erscheint auch direkt im Slot.