# Chorus

Chorus-Fenster

Der Chorus-Effekt fügt dem Signal Fülle und Wärme hinzu. Das Ausgangssignal ist eine Mischung aus dem Eingangssignal und einer verzögerten Kopie davon. Die Verzögerungszeit wird moduliert.

Der Delay-Regler bestimmt die durchschnittliche Verzögerungszeit. Die Speed- und Tiefe-Regler steuern die Modulation.

Der Mix-Regler stellt das Verhältnis zwischen trockenem und bearbeitetem Signal ein (0% ist nur trocken, 100% ist nur bearbeitet). Wenn Sie einen Effekt-Kanal verwenden, um Chorus hinzuzufügen, setzen Sie Mix auf 100%. Wenn Sie ihn als Insert-Effekt verwenden, wird Mix normalerweise auf weniger als 50% eingestellt.

Die Farblos-Taste entfernt die Klangfärbung, die traditionell mit Chorus-Effekten verbunden ist. Dies funktioniert am besten bei Mix-Werten von etwa 50%.

Wenn der Stereo-Schalter aktiv ist, wird ein Stereo-Chorus-Effekt auf Mono-Signale angewendet. Dies ist normalerweise das gewünschte Ergebnis. Der Umkehren-Schalter lässt das Stereo-Effektbild in die entgegengesetzte Richtung "rotieren".