# DeEsser

DeEsser-venster

De DeEsser-effect vermindert "S"-klanken in zang op een zeer onopvallende manier.

De-Es bepaalt de hoeveelheid demping die wordt toegepast op "S"-klanken. Als je te veel demping toepast, klinkt de zang onnatuurlijk.

Drempel bepaalt het niveau waarboven de DeEsser actief wordt.

Bereik bepaalt het dynamisch bereik waarin de DeEsser werkt. De drempel kan binnen een bepaald bereik zwevend worden ingesteld, zodat ook zachte delen effectief kunnen worden gede-essed.

Frequentie bepaalt de frequentie waarboven "S"-klanken worden gedetecteerd. Als deze regelaar te laag is ingesteld, is de DeEsser te gevoelig (dus worden ook niet-"S"-klanken gedempt). Door de Mon-knop in te schakelen kun je het gefilterde signaal horen dat de DeEsser gebruikt. Je kunt deze optie gebruiken om te beoordelen of de Frequentie-knop goed staat (idealiter hoor je alleen "S"-klanken en verder niets).

De Reductie-meter toont de hoeveelheid "S"-klankreductie. Deze waarde verschijnt ook in de slot zelf.