# Stereo Imager

Stereo Imager-venster

Het Stereo Imager-effect kan de breedte van het stereobeeld aanpassen. Het werkt met zowel stereo- als mono-ingangssignalen.

De Breedte-knop regelt de breedte van het stereobeeld. De Omkeren-knop verwisselt het linker- en rechterkanaal.

Mono-ingangssignalen worden omgezet naar stereo met behulp van een filter. Twee filtertypes zijn beschikbaar:

- Shelve: Lage frequenties worden naar het linkerkanaal gestuurd, en hoge frequenties naar het rechterkanaal. De Kleur-knop regelt de kantelfrequentie.
- Kam: Een vertraagd signaal wordt opgeteld bij het linkerkanaal en afgetrokken van het rechterkanaal. De Kleur-knop regelt de afstand tussen de dips van het kam-filter.

Beide mono-naar-stereo-algoritmes zijn mono-compatibel: wanneer de stereokanalen worden samengevoegd, is het resulterende signaal identiek aan het originele mono-ingangssignaal.

Tip: Als alternatief kun je de track naar één kant pannen en de galm naar de andere kant. Je kunt hiervoor een Effect Return-sectie gebruiken, of je kunt een Stereo Effect in de track gebruiken. Het Stereo Effect heeft hier presets voor.