# Systemanforderungen

MultitrackStudio wurde entwickelt, um äußerst effizient zu laufen, daher sind die Systemanforderungen recht bescheiden. Einige Leistungsaspekte werden in den folgenden Abschnitten erläutert. Bei neueren Computern ist das Audiointerface in der Regel das Einzige, worauf Sie achten müssen.

### Betriebssystem

MultitrackStudio funktioniert mit macOS 26, 15, 14, 13, 12, 11, 10.15/14/13/12 und OS X 10.11. Sowohl Apple Silicon als auch Intel-Macs werden nativ unterstützt.

### Audiointerface

Mindestens erforderlich ist ein 16 Bit/44.1 kHz/stereo Audiointerface, das im "Full-Duplex"-Modus arbeitet (also gleichzeitig wiedergeben und aufnehmen kann). Praktisch jedes moderne Gerät erfüllt diese Voraussetzung.

### CPU

Echtzeit-Audioverarbeitung erfordert einen schnellen Prozessor. MultitrackStudio ist äußerst effizient, daher sollte jeder aktuell genutzte Computer geeignet sein. Sie benötigen einen schnelleren Rechner, wenn Sie höhere Sampleraten wie 96 oder 192 kHz verwenden möchten (Pro-Edition).
MultitrackStudio nutzt Mehrkern-CPUs (bis zu acht CPUs werden unterstützt).

### Speichernutzung

MultitrackStudio stellt sehr geringe Anforderungen an den Arbeitsspeicher, es sei denn, Sie verwenden sehr große Sampler-Patches. Beachten Sie, dass der Speicherbedarf von Plugins (deutlich) höher sein kann als der von MultitrackStudio.

### Festplattengeschwindigkeit

Wenn Ihre Songs etwa zehn Audiospuren enthalten, wird eine schnelle Festplatte (7200 U/min statt der früher üblichen 5400 U/min) empfohlen.

### Audioausrüstung

Gegebenenfalls benötigen Sie spezielle Kabel, um Mikrofone usw. an Ihr Audiointerface anzuschließen, insbesondere wenn Sie ein günstigeres Interface verwenden, das üblicherweise 3,5-mm-Klinkenbuchsen verwendet, während Mikrofone oft XLR-Stecker oder 6,3-mm-Klinkenstecker verwenden.

Die Verwendung eines externen hochwertigen Mikrofonvorverstärkers kann die Klangqualität Ihrer Aufnahmen erheblich verbessern. Solche Geräte liefern in der Regel auch Phantomspeisung, sodass Sie Kondensatormikrofone verwenden können.

Ein analoger Kompressor kann das Risiko verringern, den Eingang des Audiointerfaces zu übersteuern. Außerdem ermöglicht er es Ihnen, die Auflösung eines 16-Bit-Interfaces besser auszunutzen.

Nicht alle Stereo-Audiointerfaces erlauben es, die Aufnahme-Lautstärke separat für den linken und rechten Kanal einzustellen. Dies kann problematisch sein, wenn Sie zwei Spuren gleichzeitig aufnehmen möchten (z. B. Gesang und E-Gitarre). Sie können dies lösen, indem Sie zwei Mikrofonvorverstärker mit Lautstärkeregelung verwenden. Ein kleiner analoger Mixer kann eine kostengünstigere Lösung sein.