# Chorus

Chorus-venster

De Chorus-effect voegt dikte en warmte toe aan het signaal. Het uitgangssignaal is een mix van het ingangssignaal en een vertraagde kopie ervan. De vertragingstijd wordt gemoduleerd.

De Delay-knop bepaalt de gemiddelde vertragingstijd. De Snelheid- en Diepte-knoppen regelen de modulatie.

De Mix-knop stelt de verhouding tussen droog en nat signaal in (0% is alleen droog, 100% is alleen nat). Als je een Effect Return gebruikt om Chorus toe te voegen, zet Mix dan op 100%. Als je het als insert-effect gebruikt, wordt Mix meestal op minder dan 50% ingesteld.

De Kleurvrij-knop verwijdert de kleuring die traditioneel met Chorus-effecten wordt geassocieerd. Dit werkt het beste bij Mix-waarden van ongeveer 50%.

Als de Stereo-knop actief is, wordt een stereo-choruseffect toegepast op mono-signalen. Dit is meestal het effect dat je zoekt. De Omkeren-knop laat het stereo-effect in de andere richting "draaien".