# Compressor

Compressor-venster

De Compressor verzwakt luide delen terwijl zachte delen onaangetast blijven. Bovendien kan hij klanken "voller" laten klinken of beter in de mix laten passen, zelfs zonder dat er veel compressie plaatsvindt.

Drempel bepaalt het niveau waarboven compressie plaatsvindt.

Attack bepaalt hoe snel de Compressor luide signalen verzwakt, terwijl Release bepaalt hoe lang het duurt voordat de verzwakking stopt nadat een luid signaal eindigt. Korte Release-tijden kunnen vervorming veroorzaken bij lage frequenties.

Versterking bepaalt hoeveel versterking wordt toegepast na de compressie. Omdat de Compressor luide delen verzwakt, daalt het algehele niveau. De Versterking-regelaar compenseert voor deze daling. Als de Auto-knop aan is past de Compressor de Versterking automatisch aan.

Programma selecteert het gebruikte programma:

- Clean is zo transparant mogelijk. Dit is een "feedforward" compressor, zoals moderne compressors meestal werken.
- Vintage is minder transparant maar heeft meer karakter. Dit is een "feedback" compressor, zoals oudere (buis- of opto)compressors werkten.
- Vintage Warm is als Vintage, maar aangepast om meer even harmonischen te produceren.

De Overdrachtscurve (linksonder) toont het effect van de Drempel-, Verhouding- en Knie-instellingen. Het effect van de Versterking-knop wordt genegeerd. De horizontale as stelt de ingang voor, de verticale as de uitgang.

De Reductie-meter geeft de mate van versterkingsreductie aan. Deze waarde wordt ook weergegeven in de effectslot zelf.

De Ingangshistory (linksboven) toont de relatieve hoeveelheid tijd dat het ingangssignaal op een bepaald niveau is (hoe hoger de balk, hoe meer tijd). De Ingangshistory wordt gereset zodra je het transport start of het Compressor-venster opent. Je kunt deze ook handmatig resetten door op Command-R te drukken.

De Sidechain-sectie is alleen beschikbaar bij het Clean-programma.

Typische toepassingen van het effectslot van de Sidechain-sectie zijn:

- Gebruik een EQ-effect om lage frequenties te verzwakken zodat de compressor er niet te heftig op reageert, wat "pompen" kan veroorzaken.
- Gebruik een EQ-effect om bepaalde ongewenste frequenties te versterken zodat de compressor deze meer verzwakt.